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考生注意：
本卷共6页，五道大题。满分100分，考试时量 90分钟。

可能用到的物理量： 

可能用到的公式： 2

 

 
一、单项选择题（本大题共 15小题，每小题2分，共30分。请把答案填涂在答题卡上。）
1. 在国际单位制中，力的单位是（　　）
A. 伏特	B. 牛顿	C. 安培	D. 帕斯卡
【答案】B
【解析】
【详解】A．在国际单位制中，伏特（V）是电压的基本单位，故A不符合题意；
B．在国际单位制中，牛顿（N）是力的基本单位，故B符合题意；
C．在国际单位制中，安培（A）是电流的基本单位，故C不符合题意；
D．在国际单位制中，帕斯卡（Pa）是压强的基本单位，故D不符合题意。
故选B。
2. 老师上课时使用“小蜜蜂”扩音器是为了增大声音的（ ）
A. 音色	B. 音调	C. 响度	D. 传播速度
【答案】C
【解析】
【详解】老师上课时使用“小蜜蜂”扩音器是为了增大声音的响度，使同学们听得更清楚。
故选C。
3. 下列现象能说明分子在做无规则运动的是（　　）
A. 瑞雪飘飘	B. 花香袭人	C. 柳絮飞舞	D. 稻浪起伏
【答案】B
【解析】
【详解】ACD．瑞雪飘飘、柳絮飞舞、稻浪起伏都是属于机械运动，故ACD不符合题意；
B．花香袭人，属于扩散现象，是因为分子在做无规则运动，故B符合题意。
故选B。
4. 下列估测值符合实际的是（　　）
A. 成人步行速度约为 1m/s	B. 成年大象[image: ]质量约为 1kg
C. 人正常心跳一次约为 1min	D. 书房台灯功率约为 5000W
【答案】A
【解析】
【详解】A．成年人迈出一步的距离约为1m，所用的时间约为1s吗，则步行的速度为1m/s，故A符合题意；
B．成年大象的质量约为10t，故B不符合题意；
C．人正常心跳一次约为1s，故C不符合题意；
D．书房台灯功率约15W，故D不符合题意。
故选A。
5. 下列现象能说明光沿直线传播的是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 天边彩虹	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]海市蜃楼
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  铅笔“折断”	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]小孔成像
【答案】D
【解析】
【详解】A．天边彩虹是光的色散现象，由光的折射形成的，故A不符合题意；
B．海市蜃楼是光的折射形成的虚像，故B不符合题意；
C．铅笔“折断”是由光的折射形成的，故C不符合题意；
D．小孔成像是由光的直线传播形成的倒立的实像，故D符合题意。
故选D。
6. 下列说法正确的是（　　）
A. 物体内能只能靠做功来改变	B. 注射器抽取药液，利用了连通器原理
C. 戴耳塞是为了在声源处减弱噪声	D. 太阳能是清洁能源，应积极开发和利用
【答案】D
【解析】
【详解】A．改变的内能的途径有做功和热传递两种，故A错误；
B．注射器抽取药液，是先推动活塞，将里面的空气排出来，使筒内的气压小于外界气压，利用气压将药液压入筒内，故B错误；
C．控制的噪声的途径有三个，分别是：人耳处、声源处、传播过程中。戴耳塞是为了在人耳处减弱噪声，故C错误；
D．太阳能易获得，且获得和使用过程中污染较小，是清洁能源，应积极开发和利用，故D正确。
故选D。
7. 下列物品，通常情况下属于导体的是（　　）
A. 木铲	B. 铁锅	C. 玻璃杯	D. 陶瓷盘
【答案】B
【解析】
【详解】导体为容易导电的物体，例如：金属、水、大地、石墨等；绝缘体为不容易导电的物体，例如：塑料、玻璃、陶瓷、干木等，故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。
8. 智能快递柜既可通过手机扫码（相当于S1闭合）， 也可通过输入密码（相当于 S2闭合）使装置T启动，打开柜门完成取件。符合以上要求的电路示意图是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】A
【解析】
【详解】根据题意可知，开关S1、S2可单独控制装置T，所以两开关并联，且装置T都能工作，装置T在干路上，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
9. 探究压力的作用效果与压力的关系时，保持受力面积不变。采用的方法是（　　）
A. 类比法	B. 理想实验法	C. 控制变量法	D. 等效替代法
【答案】C
【解析】
【详解】实验中保持受力面积相同，控制了其中的一个影响因素不变，所以使用了控制变量法，故C符合题意，ABD不符合题意。
故选C。
10. 将一根短的金属丝缓慢拉长，下列物理量变大的是（　　）
A. 质量	B. 体积	C. 电阻	D. 密度
【答案】C
【解析】
【详解】A．质量是指所含物质的多少，将一根短的金属丝缓慢拉长，所含物质的多少没变，则质量不变，故A不符合题意；
B．将一根短的金属丝缓慢拉长，密度不变，质量不变，则体积不变，故B不符合题意；
C．将一根短的金属丝缓慢拉长，长度变长，横截面积变小，电阻变大，故C符合题意；
D．密度只与物质的种类和状态有关，将一根短的金属丝缓慢拉长，密度不变，故D不符合题意。
故选C。
11. 如图是电能表表盘示意图，下列说法正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 电能表是用来测电功率的仪器
B. 此时电能表的读数为61985kW·h
C. 这个电能表通过的电流一定为 10A
D. 这个电能表应该在 220V的电路中使用
【答案】D
【解析】
【详解】A．电能表是用来测量电路消耗电能(电流做功)的仪器，故A错误；

B．电能表最后一位是小数，故电能表的读数为，故B错误；
C．10A表示电能表可以通过的最大电流为10A，故C错误；
D．“220V”表示此电能表应该在220V的电路中使用，故D正确。
故选D。
12. 下列做法不符合安全用电要求的是（　　）
A. 不靠近高压带电体	B. 家用电器的开关接在火线上
C. 用湿抹布擦拭通电的电器	D. 更换灯泡前先断开电源开关
【答案】C
【解析】
【详解】A．安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故A不符合题意；
B．为了避免开关断开时，触摸电器发生触电，家用电器的开关接在火线上，符合用电安全，故B不符合题意；
C．日常生活中的水时导体，用湿抹布擦拭通电的电器，易发生触电事故，不符合用电安全，故C符合题意； 
D．更换灯泡前，为了避免发生触电事故，应先断开电源开关，符合用电安全，故D不符合题意。
故选C。
13. 如图为一种佩戴在手腕上的“计步器”，其基本构造是在一段塑料管中密封一小块磁铁，管外绕着线圈。运动时，磁铁在管中往复运动，线圈输出不断变化的电流，从而实现计步。下列设备与“计步器”产生电流的原理相同的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 发电机	B. 电动机	C. 电风扇	D. 电水壶
【答案】A
【解析】
【详解】读题可知，“计步器”工作原理是电磁感应现象。
A．发电机是利用电磁感应现象工作的，故A符合题意；

B．电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用，故B不符合题意；
C．电风扇的工作原理是通电线圈在磁场中受到力的作用，故C不符合题意；
D．电水壶的工作原理是电流的磁效应，故D不符合题意。
故选A。
14. 如图所示，水平静止放置的空易拉罐会向摩擦过的塑料管滚动，下列说法正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 摩擦起电创造了电荷	B. 静止放置的易拉罐没有惯性
C. 塑料管与易拉罐之间相互排斥	D. 易拉罐受到引力，运动状态发生了改变
【答案】D
【解析】
【详解】A．摩擦起电不是创造了电荷，而是电子的转移，故A错误；
B．惯性是物体的属性，一切物体都具有惯性，易拉罐也有惯性，故B错误；
C．空易拉罐会向摩擦过的塑料管滚动，说明塑料管与易拉罐之间相互吸引，故C错误；
D．易拉罐受力，向塑料管运动，说明力改变了易拉罐的运动状态，故D正确。
故选D。
15. 取口香糖锡纸，剪成如图所示形状，其中 AB和CD段等长。戴好防护手套，将锡纸条（带锡的一面）两端连接电池正、负极，如图所示，发现锡纸条很快开始冒烟、着火。下列分析正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 通过 AB和CD段的电流不相等	B. 正常情况下， AB段会先着火
C. AB和 CD段的电压相等	D. AB和 CD段的电阻相等
【答案】B
【解析】
【详解】根据电阻的影响因素可知，导体的材料、长度相同时，导体的横截面积越小，电阻越大，所以AB段导体的电阻大。
A．因为AB和CD段串联，根据串联电流规律可知，电流相等，故A错误；

B．根据可知，其他条件相同时，电阻越大，产生的电热越多，越容易着火AB段电阻大，所以越容易着火，故B正确；

C．根据可知，电阻越大，电压越大，AB段的电压大，故C错误；
D．根据分析可知，两段导体AB段的电阻大，故D错误。
故选B。
二、双项选择题（本题共3 小题，共6分。每小题都有两个选项符合题目要求。全部选对的得 2分，选对但不全的得1分，有选错的得0分。请把答案填涂在答题卡上。）
16. 如图所示，指尖陀螺中间是轴承，内有滚珠，边上有三个金属制作的飞叶，拨动后，飞叶可以绕轴在指尖上长时间转动。下列分析正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 指尖陀螺的重心在飞叶上
B. 飞叶转动时遵循能量守恒定律
C. 轴承内的滚珠，有利于减小摩擦
D. 指尖陀螺受到的重力和支持力是一对相互作用力
【答案】BC
【解析】
【详解】A．三叶指尖陀螺的重心在三叶中间连线的交点上，不在飞叶上，故A错误；
B．自然界中能量总是守恒的，不会创生，也不会消失，所以飞叶转动时遵循能量守恒定律，故B正确；
C．轴承内的滚珠，是变滑动为滚蛋，有利于减小摩擦，故C正确；
D．指尖陀螺在竖直方向上静止，受到的重力和支持力是一对平衡力，故D错误。
故选BC。
17. 光刻技术的工作原理如图所示。用紫外光照射镂空掩膜，调整镂空掩膜、缩图透镜的位置，恰好能在硅片上成极小的清晰的像，从而实现集成电路的“光刻”，下列说法正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 缩图透镜相当于凸透镜，凸透镜可以用于矫正近视眼
B. 镂空掩膜位于缩图透镜的二倍焦距以内
C. 镂空掩膜的像是倒立缩小的
D[image: ] 硅片相当于光屏
【答案】CD
【解析】
【详解】用紫外光照射镂空掩膜，调整镂空掩膜、缩图透镜的位置，恰好能在硅片上成极小的清晰的像，从而实现集成电路的“光刻”。缩图透镜相当于凸透镜，此时镂空掩膜位于缩图透镜的二倍焦距以外，成的是倒立、缩小的实像，硅片相当于光屏，用来承接经缩图透镜成的实像。近视眼是因为晶状体比较厚，折光能力较强，看远处的物体时，像会聚在视网膜之前，需要用凹透镜矫正。故AB错误，CD正确。

故选CD。
18. 图是汽车尾气中CO浓度的检测电路示意图。气敏电阻R1的阻值随CO浓度增大而减小，R2是滑动变阻器，开关S闭合，当CO浓度高于某一设定值时，电铃报警。下列说法正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 电磁铁的上端是N极
B. 电铃应接在A和B之间
C. 当CO浓度升高时电磁铁[image: ]磁性减弱
D. 电源用久后，U1减小，CO的报警浓度会变高
【答案】AD
【解析】
【详解】A．由图可知，电流从电磁铁的下端流入，上端流出，根据安培定则可判断出，电磁铁的上端为N极，故A正确；
B．气敏电阻R1的阻值随CO浓度增大而减小，开关S闭合，电磁铁通电，当CO浓度高于某一设定值时，气敏电阻R1的阻值较小，通过电磁铁的电流比较大，电磁铁的磁性最大，衔铁被吸下来，CD接入电路，电铃报警。所以电铃应接在C和D之间，故B错误；
C．气敏电阻R1的阻值随CO浓度增大而减小，当CO浓度升高时，气敏电阻R1的阻值减小，通过电流变大，电磁铁的磁性增强，故C错误；

D．当CO浓度高于某一设定值时，电铃报警，此时控制电路的电流一定。电源用久后，U1减小，根据可知，电铃发声报警时，控制电路的总电阻减小，气敏电阻R1的阻值减小，CO浓度增大，所以报警浓度会变高，故D增强。
故选AD。
三、填空、作图题 （本题每空1分，作图1分，共 14分。请把答案填在答题卡上。）
19. （1）如图，轻质杠杆保持平衡， O为支点。请画出力F的力臂l；（      ）
（2）这是一个____________省力（选填“省力”或“费力”）杠杆。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]        ②. 省力
【解析】
【详解】（1）[1]延长力F的作用线，过支点做作用线的垂线，即为力F的力臂l。如图所示
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    
（2）[2]图中杠杆受到的阻力大小等于物体重力大小，力F为动力，根据力臂定义可知，阻力臂小于动力臂，所以这是一个省力杠杆。
20. 如图所示的刻度尺的分度值是____________ mm， 被测物体长度是____________ cm。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 1    ②. 2.42
【解析】
【详解】[1]由图知：刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm，合1mm，即此刻度尺的分度值为1mm。
[2]物体左侧与2.00cm对齐，右侧与4.42cm对齐，所以物体的长度为
4.42cm-2.00cm=2.42cm
21. 如图所示，白鹭平行于水面飞行，距水面2m。水中的“白鹭”是____________（选填“实”或“虚”）像，它距空中的白鹭____________ m。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 虚    ②. 4
【解析】
【详解】[1]水中看到的“白鹭”是白鹭的倒影，类似于平面镜成像，由光反射形成的虚像。
[2]根据平面镜成像规律可知，物距和像距相等，此时水中形成的像距水面2m，则像与空中白鹭的距离为


22. 旅行中，汽车在公路上快速行驶时，窗外的空气流速大， 压强________ ，窗帘受到向外的力，飘向窗外。车行驶到高山上时，发现密封的零食包装袋鼓起了，这是因为高山上的大气压比山脚下的_________（两空均选填“大”或“小”）造成的。
【答案】    ①. 小    ②. 小
【解析】
【详解】[1]根据流体压强和流速的关系可知，窗外的空气流速大，压强小，窗帘受到向外的力，飘向窗外。
[2]气压与海拔高度有关，高度越大，气压越小，所以外界的气压变小，因此密封的零食包装袋鼓起了。
23. 神舟十六号载人飞船由火箭运载加速升空时，以火箭为参照物，飞船是____________（选填“运动”或“静止”）的，飞船重力势能____________（选填“增大”或“减小”），航天员在太空中是利用____________（选填“电磁波”或“超声波”）和地面通讯。
【答案】    ①. 静止    ②. 增大    ③. 电磁波
【解析】
【详解】[1]以火箭为参照物，神舟十六号载人飞船与火箭之间的距离未发生改变，所以神舟十六号载人飞船是静止的。
[2]因为神舟十六号载人飞船向上运动，高度增加，所以重力势能增加。
[3]因为真空不能传声，所以航天员在太空中是利用电磁波和地面通讯的。
24. 如图所示，文具盒在水平向右的推力F的作用下，沿水平桌面运动， F与时间t的关系如图所示。0~2s内，文具盒做匀速直线运动，此过程中它所受的摩擦力方向向____________（选填“左”或“右”），大小为____________ N； 3~4s内，文具盒所受合力的大小为____________ N。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. 左    ②. 2    ③. 1
【解析】
【详解】[1][2]0~2s内，文具盒做匀速直线运动，处于平衡状态，受到的摩擦力与推力F是一对大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在同一物体上的平衡力，由坐标图可知，0~2s内，文具盒受到向右的推力为2N，所以0~2s内，文具盒受的摩擦力大小为2N，方向向左。
[3]3~4s内，文具盒对桌面的压力和与桌面的粗糙程度不变，则此时文具盒受到的摩擦力不变，依然为2N，方向向左；由坐标图可知，此时文具盒受到向右的推力为3N，故此时文具盒所受合力的大小为
3N-2N=1N
四、实验、探究题（本题每空1分，共27分。请把答案填在答题卡上。）
25. 用如图所示实验装置，探究室温下冰熔化时温度的变化规律。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）将冰打碎后放入烧杯，温度计插入碎冰中。图中温度计示数为__________℃；
（2）由实验数据绘制成图所示图像，可知， AB段该物质是__________态， BC段__________（选填“需要”或“不需”）吸热； 由实验可知，冰属于__________（选填“晶体”或“非晶体”）；
（3）研究表明晶体的熔点与压强有关，压强越大，晶体的熔点越低，如图，在温度较低的环境中，将拴有重物的细金属丝挂在冰块上，金属丝下方与冰接触处的压强__________（选填“增大”或“减小”），从而使冰的熔点__________（选填“升高”或“降低”）了，金属丝下方的冰块熔化，熔化而成的水又很快凝固，金属丝穿冰块而过且不留缝隙。
【答案】    ①. -3    ②. 固    ③. 需要    ④. 晶体    ⑤. 增大    ⑥. 降低
【解析】
【详解】（1）[1]由图可知，温度计分度值为1℃，液面在0以下第三个刻度，所以温度计示数为-3℃。
（2）[2][3][4]观察图像可知，冰在B点还未开始熔化，即 AB段该物质为固态；在C点已经完全熔化，而在BC段处于熔化过程中，吸收热量，温度保持不变，说明冰有固定的熔化温度，为晶体。
（3）[5][6]晶体的熔点与压强有关，压强越大，晶体的熔点越低。将拴有重物的细金属丝挂在冰块上，压力一定，金属丝下方与冰接触处的部分受力面积较小，增大了压强，从而降低冰的熔点，使金属丝下方的冰块先其它部分的冰熔化。
26. 用天平和量筒测量某种饮料的密度。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）将天平放在水平台上，游码归零， 发现指针指在分度盘的右侧，如图甲所示，则应将平衡螺母向__________（选填“左”或“右”）调节使天平平衡；
（2）如图乙所示，测得烧杯和饮料的总质量为__________ g；向量筒中倒入部分饮料，如图丙所示，量筒中饮料的体积为__________ mL；用天平测得烧杯和剩余饮料的总质量为 40g，则饮料的密度为_______ kg/m3；
（3）只利用天平、两个完全相同的空烧杯和适量的水也能测量出饮料的密度，步骤如下：
①调好天平，测出一个烧杯的质量m0：
②将一个烧杯装入适量的水，测出烧杯和水的总质量m1；
③另一个烧杯装同样高度的饮料，测出烧杯和饮料的总质量m2；
则烧杯内饮料的体积V=________，密度ρ=________（两空均用已知量的字母表示，ρ水已知）。



【答案】    ①. 左    ②. 71.2    ③. 30    ④.     ⑤.     ⑥. 
【解析】
【详解】（1）[1]由图可知，此时指针指在分度盘的右侧，天平右侧沉，所以平衡螺母需要向左调节。
（2）[2]根据天平的读数为砝码加游码，可知烧杯和饮料的总质量为



[3][4]据图可知量筒中饮料的体积为，倒出饮料的质量为


则饮料的密度为


（3）[5][6]同一个烧杯装满水或饮料，饮料的体积等于水的体积为


则饮料的质量为


饮料的密度为


27. 用图所示装置测量滑轮组的机械效率，部分实验数据如下表：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
	实验次数
	钩码重力 G/N
	钩码上升高度h/cm
	拉力 F/N
	绳子自由端移动距离s/cm
	机械效率η

	1
	2.0
	5
	1.0
	15
	66.7%

	2
	4.0
	5
	1.8
	15
	74.1%

	3
	4.0
	10
	1.8
	30
	74.1%

	4
	6.0
	5
	2.5
	15
	


（1）实验过程中，缓慢竖直拉动弹簧测力计，使钩码向上做________运动。第 1次实验时，钩码上升的时间为 3s，此过程中，绳子自由端上升的速度为________m/s；
（2）第4次实验时所做[image: ]有用功为________J， 滑轮组的机械效率是________%；
（3）分析 1、2、4次实验的数据可知，使用同一滑轮组提升重物时，重物重力越________（选填“大”或“小”），滑轮组的机械效率越高； 分析 2、3次实验的数据可知，滑轮组的机械效率与钩码上升的高度________（选填“有关”或“无关”）；
（4）用滑轮组提升重物时，下列选项中也可提高机械效率的是________。
A． 换用更轻的动滑轮B． 加快提升物体的速度
【答案】    ①. 匀速直线    ②. 0.05    ③. 0.3    ④. 80    ⑤. 大    ⑥. 无关    ⑦. A
【解析】
【详解】（1）[1]实验中为使弹簧测力计读数平稳，需要使钩码做匀速直线运动。
[2]第 1次实验中，绳子3s钟的时间，移动的距离为15cm，则绳子移动的速度为


（2）[3]第4次实验时所做的有用功为


[4]第4次实验做的总功为


第4次实验滑轮组的机械效率为


（3）[5]根据1、2、4次实验的数据可知，重物重力越大，滑轮组的机械效率越高。
[6] 2、3两次实验中，钩码的重力相同，只改变钩码上升的高度，滑轮组的机械效率不变，可知轮组的机械效率与钩码上升的高度无关。

（4）[7]根据效率公式可知，提高机械效率的方法一为：额外功一定时，增加有用功，即增加物重；二为：有用功一定时减少额外功，即换用轻质滑轮，故A符合题意，B不符合题意。
故选A。
28. 利用图所示的电路测量小灯泡的电功率，小灯泡的额定电压为 2.5V。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）用笔画线代替导线，将图中所示的器材连接成完整电路；（       ）
（2）连接电路时开关应处于________（选填“断开”或“闭合”）状态，正确连接后，应将滑片P由最大电阻处缓慢向________端移动（选填“A”或“B”），使灯逐渐变亮；
（3）某次实验时，电流表的示数如图所示，则通过灯L的电流为________A；移动滑片P，记下多组电压和电流值，绘制成图所示的图像，根据图像的信息，小灯泡的额定电功率为________W；
（4）实验时，由于操作失误，在未断开开关的情况下，直接将亮着的小灯泡从灯座上取出，电压表的示数________（选填“变大”、“变小”或“不变”）；
（5）在没有电流表的情况下，用如图所示的实验电路，也可以测出小灯泡的额定功率。已知小灯泡的额定电压为U额，定值电阻的阻值为 R，实验步骤如下：
①只闭合开关S、S₁，调节滑片，使电压表示数为 U额；
②保持滑片位置不变，只闭合开关 S、S2，此时电压表的示数为 U；
可知小灯泡的额定功率 P额 =__________（用U额、U和 R表示）； 若已知电源电压为U0，此时滑动变阻器接入电路的阻值Rx= __________（用U0、U额、U和R表示）。


【答案】    ①. 见解析    ②. 断开    ③. A    ④. 0.2    ⑤. 0.625    ⑥. 变大    ⑦.     ⑧. 
【解析】
【详解】（1）[1]根据题意可知，电路为串联电路，电压表测小灯泡电压，电源为两节干电池，电压表选择小量程，图中电压表和小灯泡之间缺一条导线，如下图：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（2）[2][3]为确保电路安全，连接电路时，开关需要断开，且滑动变阻器需要向阻值小的一端调节，即向A端移动使灯逐渐变亮。
（3）[4]据图可知，电流表选用的是小量程，分度值为0.02A，读数为0.2A。
[5]根据I-U图像可知，当灯泡处于额定电压即2.5V时，电流为0.25A，则灯泡的额定电功率为


（4）[6]直接将亮着的小灯泡从灯座上取出，此时电路为断路，电压表串联接入电路，测电源电压，所以示数会变大。
（5）[7][8]根据题意可知，电路为L、R、滑动变阻器串联，灯泡的电压为U额，定制电阻和灯泡的总电压为U，可求定制电阻的电压为


电路中的电流为


灯泡的额定功率为


此时滑动变阻器的电压为


滑动变阻器接入电路中的阻值为


五、综合题（本题共23分。解答部分请将必要的文字说明、公式和重要的演算步骤填写在答题卡上。）


29. 如图为小明家的电压力锅，图是它的铭牌，在锅内装入2.5kg初温为15℃的食材，加热至 95℃，已知，问：
（1）电压力锅加热时，电流为__________A，电阻为__________Ω；
（2）此过程中，食材吸热__________J；这些热量相当于完全燃烧__________m3天然气放出的热量；
（3）若该压力锅的加热效率为 80%，此加热过程需要多长时间？（        ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    
【答案】    ①. 5    ②. 44    ③. 6.6×105    ④. 0.015    ⑤. 750s
【解析】

【详解】解：（1）[1][2]由图可知，电压力锅加热功率为1100W，额定电压为220V，由可得电压力锅加热时的电流



由可得电阻


（2）[3][4]食材吸收热量



根据题意，由可得这些热量相当于天然气完全燃烧所需的体积，即



（3）[5]若该压力锅的加热效率为 80%，根据可得加热这些食材所需要的电能



由可得加热过程所需时间


答：（1）电压力锅加热时，电流为5A，电阻为44Ω；
（2）食材吸热6.6×105J；这些热量相当于完全燃烧0.015m3天然气放出的热量；
（3）若该压力锅的加热效率为 80%，此加热过程需要750s。
30. “曹冲称象”是家喻户晓的典故，兴趣小组受此启发，找来一个上端开口的空透明圆筒，底部用细线系一块质量适当的铁块，然后将其静止放置在水中，如图所示，此时圆筒浸入水中的深度为 5cm，水面与圆筒 A 点相平。利用此装置标上刻度后放入水中，可以方便地测量出物体的质量。在圆筒内放上一个物体后，如图所示， 圆筒浸入水中的深度为 10cm，水面与圆筒 B点相平。已知圆筒底面积为 10cm2，圆筒和铁块总重为0.6N，装置始终处于漂浮状态，圆筒始终竖直。则：
（1）图中圆筒和铁块受到的总浮力是_________ N， 它们浸入水中的总体积是_________ m3，铁块所受到的浮力为_________ N；
（2）图中圆筒底部受到水的压强是_________ Pa，受到水的压力为_________ N；
（3）[image: ]方便测量，圆筒A点应标上_________ kg 刻度线；
（4）利用此装置测量时，圆筒 B点的刻度线对应的质量应为多少？________
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【答案】    ①. 0.6    ②.     ③. 0.1    ④. 1000    ⑤. 1    ⑥. 0    ⑦. 0.05kg
【解析】
【详解】（1）[1]由题意可知，装置始终处于漂浮状态，则圆筒和铁块受到的总浮力等于自身总重力，即0.6N。

[2]把圆筒和铁块看做一个整体，则由可得


[3]不放物体时，圆筒进入水中的深度为5cm，圆筒的底面积为10cm2，则圆筒浸入水中的体积为


铁块的体积


铁块受到的浮力为


（2）[4]在圆筒内放上一个物体后，如图所示， 圆筒浸入水中的深度为 10cm，圆筒底部受到水的压强是


[5]受到水的压力为


（3）[6]不放物体时，圆筒处于漂浮状态，A点应标上0kg刻度线。
（4）[7]放入物体时，圆筒下沉了5cm，排开水的体积增加了


放入的物体的重力等于增加的浮力，即


物体的质量


故利用此装置测量时，圆筒 B点的刻度线对应的质量应为0.05kg。
31. 变频空调的变频压缩机可以根据环境温度自动调整工作时间和功率。某变频空调电路原理示意图如图甲所示，其中控制电路的电源电压U1=12V，Rs为调控电阻，可通过遥控调节其阻值大小，Rt为热敏电阻，其阻值随温度变化的图像如图乙所示，L为磁控开关，当热敏电阻Rt的阻值发生变化时，磁控开关线圈的电流随之发生变化，当电流大于或等于0.02A时，L的两个磁性弹片相互吸合，工作电路的变频压缩机开始工作。电压U2=220V，R0为保护电阻，磁控开关L的线圈电阻不计。问：
（1）压缩机工作过程中内部的电动机主要把电能转化成_________能；当S接通，电流大于或等于0.02A时，L的两个磁性弹片的前端为_________名磁极；
（2）由图可知，热敏电阻Rt的阻值随着温度t的升高而_________；若房间内部的温度为22.5℃，此时热敏电阻Rt的阻值为_________Ω；
（3）用遥控将Rs的阻值调小时，设定温度变________；家用空调最高设定温度通常为 30℃，则调控电阻Rs的阻值不能超过_________Ω；
（4）由于变频作用，某段时间内工作电路的总功率变化如图丙所示，已知保护电阻R0=2Ω，则10min内R0消耗的电能是多少？（         ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 机械    ②. 异    ③. 变小    ④. 100    ⑤. 低    ⑥. 10    ⑦. 14880 J
【解析】
【详解】（1）[1]压缩机工作过程中内部的电动机消耗电能，获得机械能和内能，但主要把电能转化成机械能。
[2]L为磁控开关，当热敏电阻Rt的阻值发生变化时，磁控开关线圈的电流随之发生变化，当电流大于或等于0.02A时，L的两个磁性弹片相互吸合，工作电路的变频压缩机开始工作。说明L的两个磁性弹片的前端为异名磁极。
（2）[3]热敏电阻Rt的阻值随温度变化的图像如图乙所示，可知热敏电阻Rt的阻值随着温度t的升高而变小。
[4]若房间内部的温度为22.5℃，由图像可知，此时热敏电阻Rt的阻值为100Ω。
（3）[5]当热敏电阻Rt的阻值发生变化时，磁控开关线圈的电流随之发生变化，当电流大于或等于0.02A时，L的两个磁性弹片相互吸合，工作电路的变频压缩机开始工作。此时控制电路的总电阻


控制电路的总电阻等于热敏电阻Rt与调控电阻Rs的和，用遥控将Rs的阻值调小时，热敏电阻Rt的阻值就将变大，由图乙可知，此时设定温度变低。
[6]由图乙可知，家用空调最高设定温度通常为30℃，此时热敏电阻的最小阻值为50Ω，则调控电阻Rs的阻值不能超过


即家用空调最高设定温度通常为30℃，则调控电阻Rs的阻值不能超过10Ω。

（4）[7]由图丙可知，工作电路在10min内，以1100W工作4min，接下来以440W工作6min。以1100W工作时，由可得工作电流



以440 W时，由可得工作电流


则0~4min内，电流通过R0产生的热量


则4~10min内，电流通过R0产生的热量


故10min内R0消耗的电能
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