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一、选择题
1. 小华到云龙山游玩，乘坐缆车上山时，如果说小华是静止的，则所选择的参照物是（　　）
A. 山上的树木	B. 路上的游人	C. 乘坐的缆车	D. 山顶的观景台
【答案】C
【解析】
【详解】ABD．小华坐在上山的缆车内，相对于山上的树木、路上的游人及山顶的观景台的位置都发生了改变，所以以山上的树木、路上的游人及山顶的观景台为参照物，小华是运动的，故ABD不符合题意；
C．以乘坐的缆车为参照物，小华相对于乘坐的缆车的位置没有发生改变，所以小华相对于乘坐的缆车是静止的，故C符合题意。
故选C。
2. 如图所示，将一根针插在绝缘底座上，把折成 V字形的铝箔条水平架在针的顶端，就制成了一个简单的验电器。将待检验的物体靠近铝箔条的一端，发现铝箔条向物体偏转，则说明该物体（　　）
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A. 带正电荷	B. 带负电荷	C. 不带电	D. 带正电荷或负电荷
【答案】D
【解析】
【详解】带电体具有吸引轻小物体的性质，铝箔条发生偏转，说明待检验的物体带电，但待检验物体的电性无法确定，故ABC不符合题意， D符合题意。
故选D。
3. 子弹从枪膛里射出后，仍能向前运动，这是因为子弹（　　）
A. 具有惯性	B. 受到推力	C. 受到重力	D. 不受力
【答案】A
【解析】
【详解】子弹从枪膛里射出后，仍能向前运动，这是因为子弹具有惯性，保持原来的运动状态，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
4. 下列实例中，属于减小压强的是（　　）
A. 篆刻刀的锋利刀口	B. 骆驼的宽大脚掌
C. 注射器的尖锐针头	D. 压路机质量很大的碾子
【答案】B
【解析】
【详解】A．篆刻刀的锋利刀口，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，故A不符合题意；
B．骆驼的宽大脚掌，是在压力一定时，通过增大受力面积来减小压强，故B符合题意。
C．注射器的尖锐针头，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，故C不符合题意；
D．压路机质量很大的碾子，是在受力面积一定时，通过增大压力来增大压强，故 D不符合题意。
故选B。
5. 如图所示，将压水泵插入水桶中，从上端向下按压，水就会从出水口流出。按压[image: ]作用是使桶内气压（　　）
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A. 大于大气压	B. 等于大气压
C. 小于大气压	D. 变为零
【答案】A
【解析】
【详解】将压水泵插入水桶中，从上端向下按压，桶内空气变多，气压变大，当桶内水面上方[image: ]气体压强大于大气压时，水就会在桶内气压的作用下从出水口流出。故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
6. 在汽油机的工作循环中，将内能转化为机械能，对外提供动力的冲程是（　　）
A. 吸气冲程	B. 压缩冲程	C. 做功冲程	D. 排气冲程
【答案】C
【解析】
【详解】在汽油机的工作循环中，做功冲程将内能转化为机械能，提供动力，压缩冲程将机械能转化为内能，故ABD不符合题意，C符合题意。
故选C。
7. 对于如图所示的部分家庭电路，下列说法正确的是（　　）
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A. a是零线
B. bc之间的电压为 220V
C. 灯泡和接在插座上的用电器串联
D. 测电笔测试插座右孔，氖管会发光
【答案】D
【解析】
【详解】A． 由图知，开关接在导线a上，所以a是火线，b是零线，故A错误；
B．导线b是零线，导线c是地线，零线和大地之间的电压为0，故B错误；
C．灯泡和接在插座上的用电器工作时互不影响，是并联关系，故C错误；
D．插座的左孔接零线，右孔接火线，所以测电笔插入插座的右插孔氖管发光，故D正确。
故选D。
8. 消防员戴的5G智能头盔可以把火灾现场的信息及时传回指挥中心，头盔传递信息是通过（　　）
A. 超声波	B. 次声波	C. 红外线	D. 电磁波
【答案】D
【解析】
【详解】5G信号的智能头盔是通过电磁波传递信息的，故ABC不符合题意，D符合题意。
故选D。
9. 2023年4月，我国自主设计建造的核聚变实验装置。东方超环，成功实现了403s稳态运行。下列能源的形成与东方超环相同的是（　　）
A. 地热能	B. 太阳能	C. 风能	D. 潮汐能
【答案】B
【解析】
【详解】我国自主设计的“人造太阳”实验装置——东方超环，其反应原理与太阳类似，通过核聚变，释放巨大的核能。故B符合题意， ACD不符合题意。
故选B。
10. 灯泡中有电流时，灯泡发光。关于这个过程中的能量转化，下列说法正确的是（　　）
A. 灯泡消耗[image: ]电能全部转化成了光能
B. 因为消耗电能，流过灯泡后的电流变小了
C. 电流做了多少功，电路中就消耗了多少电能
D. 光能最终消失了，没有转化成其他形式的能量
【答案】C
【解析】
【详解】A．灯泡在发光时，也会发热，所以消耗的电能转化为光能和内能，故A错误；
BC．因为流过灯泡的电流做功，所以消耗电能，流过的电流大小不变，电流做了多少功，便消耗了多少电能，故B错误，C正确；
D．据能量守恒定律，光能不会消失，只是转化为其他形式的能量，故D错误。
故选C。
二、填空题
11. 制作一组长度不同的PVC管，用胶板拍击管口就能演奏简单的音乐，PVC管发出的声音是由空气_____产生的。拍击不同长度的PVC管，发出声音的_____不同，由于和其他乐器的材料、结构不同，PVC管发出声音的_____不同。
【答案】    ①. 振动    ②. 音调    ③. 音色
【解析】
【详解】[1]声音是由物体的振动产生的，故PVC管发出的声音是由空气振动产生的。
[2]拍击不同长度的PVC管，管的长短不同，筒内空气柱的长短就不同，振动时频率就不同，所以发出声音的音调就不同。
[3]音色反映的是声音的品质与特色，它跟发声体的材料和结构有关，PVC管和其他乐器的材料、结构不同，所以PVC管发出声音的音色不同。
12. 如图所示，在探究平面镜成像的特点时，应将茶色玻璃板____放置在水平桌面上。在玻璃板前放一个棋子A，可以看到它在玻璃板后的像，将另一个相同的棋子B放在玻璃板后，使它与______重合，记下两个棋子的位置，两个位置之间的连线与玻璃板____。
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【答案】    ①. 竖直    ②. 棋子A的像    ③. 垂直
【解析】
【详解】[1]做“探究平面镜成像的特点”实验，玻璃板应竖直放置在水平桌面上，玻璃板没有竖直放置，前面蜡烛所成的像可能偏高或偏低，这样前面蜡烛的像与后面的蜡烛就无法重合了。
[2]一边移动棋子B，一边用眼睛透过玻璃板观察B，直到B与A的像完全重合，A、B两个棋子完全相同，在比较像与物的大小关系时，棋子B的作用是替代棋子A，与棋子A的像比较大小。
[3]根据平面镜成像的特点可知，像和物的连线与玻璃板是垂直的。
13. 小明测量某种矿石的密度，他先用天平测量矿石的质量，当天平平衡时，放在右盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图甲所示，则矿石的质量为____g。他用量筒测量矿石的体积如图乙所示，则矿石的体积为_____cm³。则矿石的密度为 ______g/cm³。
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【答案】    ①. 52    ②. 20    ③. 2.6
【解析】
【详解】[1]由图示可知，矿石的质量 
m=50g+2g=52g
[2]图中矿石的体积
V=40mL-20mL = 20mL= 20cm3 
[3]矿石的密度 



14. 电路就是用导线把电源、用电器、___ 等元件连接起来组成的电流路径，实验室所用导线的材料通常是____。如果用导线直接将电源两极相连，就会造成____，损坏电源。
【答案】    ①. 开关    ②. 铜    ③. 短路
【解析】
【详解】[1]电路是由提供电能的电源、消耗电能的用电器、控制电路通断的开关等元件和输送电能的导线组成。
[2]因实验室用的导线电阻非常小，甚至可以忽略，故实验室所用导线是导电性能较好的铜。
[3]用导线直接将电源两极连接起来的电路叫短路； 电源短路时，电路中有强大的电流通过，可能烧毁电源，甚至引起火灾，因此绝对不允许发生电源短路。
15. 如图所示手摇发电机模型，快速摇动手柄，使线圈在磁场中做切割____ 运动，电路中就会产生电流，这种现象叫作____ 现象，这个过程中____能转化为电能。
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【答案】    ①. 磁感线    ②. 电磁感应    ③. 机械能
【解析】
【详解】[1][2][3]快速摇动手柄，使闭合电路中的线圈在磁场中做切割磁感线运动，电路中就会产生电流，这种现象叫作电磁感应现象，这种电流叫感应电流，这个过程中线圈的机械能转化为电能。
16. 如图所示，用轻质薄壁的塑料瓶、透明胶带、铁质螺母和塑料软管制作潜水艇模型。潜水艇在水中受到浮力的方向是______。潜水艇通过改变 ______来实现浮与沉，因此需要选择质量合适的螺母作为配重。如果塑料瓶的容积为V，水的密度为ρ水，铁的密度为ρ铁，要让瓶内有一半水时，潜水艇恰能在水中悬浮，则所选螺母质量的表达式为m =_______。
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【答案】    ①. 竖直向上    ②. 自重    ③. 
【解析】
【详解】[1]浸在液体中的物体受到向上的力，叫做浮力，浮力的方向是竖直向上的。
[2]图示潜水艇浸没在水中，排开水的体积不变，所受的浮力不变，是通过改变塑料瓶中的水的重力来改变浮力和重力的大小关系而实现沉浮的，所以是通过改变自重来实验沉浮的。
[3]设螺母的体积为V螺母，塑料瓶浸没在水中，排开水的体积等于塑料瓶与螺母的总体积，受到的浮力


塑料瓶中水的体积


瓶中水的质量


瓶中水的重力



潜水艇悬浮，所受的浮力等于自身的总重，有
F浮=G总=G水+G螺母
即


解得，螺母的质量


17. 徐州市博物馆展出了一枚“彭城御丞”印章。为了方便观看印文细节，印章前放有如图所示的装置，请你解释其中的物理道理：___________。
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【答案】该装置是凸透镜，印章置于凸透镜下方一倍焦距以内，从上方看到放大正立的虚像
【解析】
【详解】为了方便观看印文细节，则该装置应使印章的印文细节放大，所以该装置是凸透镜，根据凸透镜成像规律可知，印章放在凸透镜的一倍焦距以内，成正立、放大的虚像。
三、解答题
18. 如图所示，光从空气斜射入水中，请大致画出其在水中的折射光线____ ．
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【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】首先画出法线，然后根据折射规律画出折射光线．光从空气斜射入水中，所以折射角小于入射角，如图所示
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19. 如图所示，请画出水坝上O点受到水[image: ]压力F的示意图。
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【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】水对F点的压力是垂直于坝面向下的，作用在O点，作图如下：
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20. 工人用一个定滑轮匀速提升质量为18kg的物体，所用的拉力为200N，物体升高2m，g取10N/kg。
求：（1）物体受到的重力；
（2）定滑轮的机械效率。
【答案】（1）180N；（2）90%
【解析】
【详解】解：（1）根据G=mg可得，物体受到的重力为


（2）有用功[image: ]


根据定滑轮的特点可知，绳子自由端移动的距离等于物体升高的距离，则拉力做的总功为


故定滑轮的机械效率为


答：（1）物体受到的重力为180N；
（2）定滑轮的机械效率为90%。
21. 如图所示电路，灯泡L标有“6V 3W”字样，R2的阻值为10Ω。只闭合开关S时，灯泡正常发光；开关S、S1、S2都闭合时，电流表的示数为2.4A。
求：（1）灯泡的额定电流；
（2）R1的阻值。
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【答案】（1）0.5A；（2）6Ω或20Ω
【解析】
【详解】解：（1）根据P=UI可得，灯泡的额定电流为


（2）只闭合开关S时，灯泡L与定值电阻R1串联，灯泡正常发光，则灯泡的两端电压为


此时的电路电流为


根据欧姆定律可得，电源电压为

  ①

开关S、S1、S2都闭合时，灯泡被短路，定值电阻R1和R2并联，电流表测的是干路电流，电流表示数为2.4A，故干路电流为，根据并联电路的电阻特点可得，此时电路的总电阻为


根据欧姆定律可得，电源电压为

  ②
由①②解得，R1的阻值为6Ω或20Ω。
答：（1）灯泡的额定电流为0.5A；
（2）R1的阻值为6Ω或20Ω。
22. 如图甲所示，小明在做“比较两个灯泡的亮暗”的实验时，将A、B两个阻值不等的白炽灯泡，分别串联和并联在电路中。
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（1）将两个灯泡串联在电路中，目的是控制电路中的_____不变，比较灯泡的亮暗与______的关系。
（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于____端。
（3）串联时，灯泡B两端的电压如图乙所示，为____V。
（4）将两个灯泡并联在电路中时，小明在表格中记录的电流值有错误，请你帮他指出来：____________。
	灯泡
	串联
	并联

	
	电压/V
	亮暗
	电流/A
	亮暗

	A
	1.8
	较亮
	0.6
	

	B
	
	较暗
	0.4
	



【答案】    ①. 电流    ②. 电压    ③. 右    ④. 1.2    ⑤. 灯泡A的电流大于了B的电流
【解析】
【详解】（1）[1][2]将两个灯泡串联在电路中，由串联电路电流处处相等可知，目的是控制电路中的电流不变，比较灯泡的亮暗与电压的关系。
（2）[3]闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片 P置于右端，使滑动变阻器接入电路的电阻最大。
（3）[4]由图乙可知，电压表的量程是0～3V ，分度值为0.1V，此时的示数为1.2V。



（4）[5]由可得，两灯串联时，电流相同，由灯泡A较亮，灯泡B较暗可知，灯泡A的实际功率大于灯泡B的实际功率，由可得，灯泡A两端的电压大于灯泡B两端的电压，说明灯泡A的电阻大于灯泡B的电阻；两灯并联时，电压相等，由可知，通过灯泡A的由流应小于通过灯泡B的电流。
23. 如图甲所示，在“探究冰的熔化特点”实验中，用温度和室温相同的水给碎冰加热。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）在碎冰中插入温度计时，应使温度计的玻璃泡位于碎冰的（    ）
A．上部           B．中部            C．底部          D．都可以
（2）冰熔化时温度随时间变化的图像如图乙所示，在t1到t2时间段，试管中物质的状态为______，此时的温度叫作冰的______。
（3）图乙中，t₁前和t₂后的两段图像的倾斜程度不同，原因是（    ）
A．冰吸热比水快           B．冰的质量比水大
C．水的密度比冰大       D．水的比热容比冰大
（4）实验过程中，如果还想同时得到冰在熔化时吸收热量的证据，请你对该实验做出改进：___________。
【答案】    ①. B    ②. 固液共存    ③. 熔点    ④. D    ⑤. 再加一个温度计测量烧杯中水的温度
【解析】
【详解】（1）[1]测量试管中碎冰的温度，应使温度计的玻璃泡与碎冰充分接触，且不要碰到容器底或容器壁，故B符合题意，ACD不符合题意。
故B正确；
（2）[2][3]由图知在t1到t2时间段，该物质在熔化过程中温度不变，继续吸热，这个不变的温度就是物质的熔点，该物质处于固液共存的状态；
（3）[4]冰化成水质量不变，由图像知，在同样受热情况 （吸收热量相同）下，温度变化快慢不同，是由于冰和水的比热容不同，质量一定比热容大的物质吸收相同的热量升温慢，故水的比热容比冰大，故D符合题意，ACD不符合题意。
故选D。
（4）[5]在烧杯中也插入一支温度计，在t1到t2时间段，冰熔化过程中，若烧杯中温度计示数变小，说明冰熔化时需要吸收热量。
24. 阅读短文，回答文后问题。
木梁承重
中国古建筑历史悠久、体系完整，主要的建筑材料是木材，建造时使用竖立的木柱和横架在柱上的木梁构成房屋的框架，以支撑屋顶的重量。这样的建筑模式要求木梁有较大的承重能力，否则木梁可能会过度弯曲甚至断裂。起初人们认为原始形状的原木更坚固，后来发现并非如此。宋代的建造规范《营造法式》中，对木梁的要求是“凡梁之大小，各随其广分为三分，以二分为厚”，即矩形木梁横截面的高宽比为3∶2，这个规范非常接近现代建筑学的要求。


用如图甲所示的方式可以测试木材的承重能力，在一定限度内木材的形变是弹性形变。木材发生形变时，中间位置的形变量最大，一般用中间位置的形变量x来表示整段木材的形变量。木材的形变系数为E，其计算式为，其中l为木材的长度，h和b分别为木材横截面的高和宽，F为施加在木材上的压力。现代建筑设计要求木梁的形变量不大于木梁长度的，以保障房屋的安全。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）三根用同种木材制成的木梁，长度、横截面积大小均相同，按如图乙所示的三种方式使用，其中承重能力最强的是______；
（2）为提高木梁的承重能力，可以在木梁上粘贴一层抗拉伸的材料，效果最好的粘贴位置是（        ）；
A.木梁的顶面           B.木梁的底面
C.木梁的侧面           D.效果都一样
（3）在木材承重能力测试中，得到压力F和形变量x关系图像，如图丙所示的a、b、c三条图线中，正确的是______；
（4）一根木梁长为4m，横截面高为0.1m，宽为0.06m，所用木材的形变系数为1×1010N/m2，则该木梁的最大承重为_____N。
【答案】    ①. ②    ②. B    ③. c    ④. 960
【解析】
【详解】（1）[1]由题意可知，当矩形木梁横截面的高宽比为3∶2时，承重能力最强，因此乙图的②承重能力最强。
（2）[2]在形变最大的位置粘贴一层抗拉伸的材料，由图甲可知，木梁的底面形变最大，所以应该贴在木梁的底面，故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。

（3）[3]由题目的木材的形变系数计算式可得


在其它条件一定时，F与x成正比，当超过最大限重能力木梁可能会过度弯曲甚至断裂。故c图线符合题意。

（4）[4]根据可得，该木梁的最大承重为
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