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物理试卷
一、选择题（本题共10小题，每小题2分，共20分。1~7题为单选题，8~10题为多选题。多选题漏选得1分，错选得0分）
1. 小明同学对身边的物理量进行了估测，你认为最符合实际的是（　　）
A. 中学生百米跑的平均速度约为20m/s
B. 中学生双脚站立时对地面的压强约为2.2×105Pa
C. 普通壁挂式空调正常工作的功率约为1100W
D. 人体感觉舒适的环境温度约为36.5℃
【答案】C
【解析】
【详解】A．中学生百米跑的平均速度在8m/s左右，故A不符合题意；
B．普通中学生的重力约为500N，双脚站立时与地面的接触面积约为0.05m2，对地面的压力等于重力，对地面的压强


故B不符合题意；
C．普通壁挂式空调正常工作的电流在5A左右，其功率在
P=UI=220V×5A=1100W
左右，故C符合题意；
D．人体感觉舒适的环境温度约为23℃，故D不符合题意。
故选C。
2. 关于声现象，下列说法中正确的是（　　）
A. 只要物体振动，我们就能听到声音
B. 声音在真空中传播的速度最快
C. 戴耳罩是在声源处减弱噪声
D. 利用音色能区分钢琴和笛子发出的声音
【答案】D
【解析】
【详解】A．物体振动可以产生声音，如果没有传播声音的介质，我们不能听到声音，故A错误；
B．真空不能传播声音，声音在真空中传播的速度为0，故B错误；
C．戴耳罩是在人耳处减弱噪声，故C错误；
D．不同乐器发出声音的音色不同，故区分钢琴和笛子这两种乐器发出的声音是因为它们发出声音的音色不同，故D正确。
故选D。
3. 下列物态变化中，属于凝华的是（　　）
A. 初春，冰雪消融汇成溪流
B. 夏天，清晨河面上出现薄雾
C. 深秋，清晨草叶上出现白霜
D. 冬天，冰雕没有熔化却变小
【答案】C
【解析】
【详解】A．冰雪消融汇成溪流，冰雪消融是熔化现象，故A不符合题意；
B．清晨河面上出现薄雾，雾的形成是液化现象，故B不符合题意；
C．雪、霜、雾凇等现象的形成都属于凝华现象，清晨草叶上出现白霜属于凝华，故C符合题意；
D．冰雕没有熔化却变小，是固态的冰直接变成气态的水蒸气，属于升华现象，故D不符合题意。
故选C。
4. 下列成语中能用光的反射知识解释的是（　　）
A. 镜花水月	B. 凿壁偷光
C. 海市蜃楼	D. 形影不离
【答案】A
【解析】
【详解】A．镜花水月相当于平面镜成像原理，属于光的反射，故A符合题意；
B．凿壁偷光是利用光的直线传播，故B不符合题意；
C．海市蜃楼属于光的折射，故C不符合题意；
D．形影不离描述的是影子，属于光的直线传播，故D不符合题意。
故选A。
5. 关于新材料在生产生活的应用，下列说法中正确的是（　　）
A. 手机芯片[image: ]主要材料是超导体
B. 普通领带的表面经过纳米技术处理后，会有很强的自洁性能
C. 半导体材料制成的太阳能电池板，主要是将太阳能转化为内能
D. 记忆合金制成的输电导线，可以避免因输电线上产生热量而造成能源的浪费
【答案】B
【解析】
【详解】A．手机芯片的主要材料是半导体，故A错误；
B．普通领带的表面经过纳米技术处理后，不易沾水，也不易沾油，有很强的自洁性能，故B正确；
C．半导体材料制成的太阳能电池板，主要是将太阳能转化为电能，故C错误；
D．记忆合金制成的输电导线，也会有电阻，同样会产生热量，故不可以避免因输电线上产生热量而造成能源的浪费，故D错误。
故选B。
6. 关于压力和压强在生活中的应用，下列说法中正确的是（　　）
A. 菜刀的刀刃磨得很薄，是为了增大压力
B. 茶壶的壶嘴和壶身构成一个连通器
C. 高压锅利用了气压越大，液体沸点越低的原理
D. 用吸管喝饮料时，杯里的饮料是被嘴的“吸力”吸上来的
【答案】B
【解析】
【详解】A．菜刀的刀刃磨得很薄，是在压力一定时，通过减小受力面积增大压强，故A错误；
B．茶壶的壶嘴和壶身上端开口，下端连通，构成一个连通器，故B正确；
C．高压锅能很快煮熟食物，是由于锅内气压增大，水的沸点升高，故C 错误；
D．用吸管喝饮料时，管内气压减小，外界大气压大于内部气压，杯里的饮料是被大气压压上来的，故D错误。
故选B。
7. 如图所示的四个装置中，能说明洗衣机中电动机工作原理的是（　　）
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C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】D
【解析】
【详解】A．在外力作用下使导体左右移动，切割磁感应线，则电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，是发电机的制作原理，故A不符合题意；
B．图中是奥斯特实验，小磁针偏转说明通电导体周围有磁场，不是电动机的制作原理，故B不符合题意；
C．闭合开关后，通电螺线管具有磁性，利用电流的磁效应，故C不符合题意；
D．开关闭合后，电路中有电流，通电导体在磁场中受到力的作用发生运动，是电动机的制作原理，故D符合题意。
故选D。
8. 2023年5月15日，辽宁男篮获得2022—2023赛季CBA总冠军。关于篮球比赛时出现的场景，下列说法中正确的是（　　）
A. 篮球出手后还能继续运动，是因为受到惯性的作用
B. 篮球表面做得凸凹不平是为了增大和手之间的摩擦
C. 投篮时，篮球出手后到达最高点时处于平衡状态
D. 篮球离开篮筐下落过程中，重力势能转化为动能
【答案】BD
【解析】
【详解】A．惯性是物体的固有属性，惯性不是力，不能说惯性力或受惯性的作用，故A错误；
B．篮球表面做得凸凹不平，是为了增大接触面的粗糙程度，增大篮球和手之间的摩擦；故B正确；
C．投篮时，篮球出手后到达最高点时，受到重力和空气阻力的作用，这两个力大小不相等，且也不在同一条直线上，不是平衡力，故篮球处于非平衡状态，故C错误；
D．篮球离开篮筐下落过程中，重力势能减小，动能增大，将重力势能转化为动能，故D正确。
故选BD。
9. 装有不同液体的甲、乙两个相同容器放在水平桌面上，将装有适量水的瓶子（瓶盖密封）先后置于甲、乙两容器中，瓶子静止时如图所示，此时两容器中液面相平。下列说法中正确的是（　　）
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A. 甲、乙两容器中，瓶子受到的浮力相等
B. 甲、乙两容器中，液体对容器底部的压力相等
C. 甲容器对水平桌面的压强小于乙容器对水平桌面的压强
D. 甲中瓶内水对瓶底的压力大于乙中瓶内水对瓶盖的压力
【答案】ACD
【解析】
【详解】A．瓶子在甲乙两种液体中都处于漂浮状态，浮力等于重力，故甲、乙两容器中，瓶子受到的浮力相等，故A正确；
B．由图可知，甲排开液体的体积大于乙排开液体的体积，浮力相等，根据阿基米德原理可知，甲液体的密度小于乙液体的密度，根据液体压强的公式



可知，甲液体对容器底部的压强小于乙液体对容器底部的压强，容器底面积相等，由
F=pS
甲液体对容器底部的压力小于乙液体对容器底部的压力，故B错误；
C．两容器的重力和瓶子的重力相同，甲乙两容器中，液面相平且乙液体的体积大于甲液体的体积，乙液体的密度大于甲液体的密度，由公式



可知，乙液体的质量大于甲液体的质量，则乙容器对桌面的压力大于甲容器对桌面的压力，受力面积相同，根据公式



可知，甲容器对水平桌面的压强小于乙容器对水平桌面的压强，故C正确；
D．由图可知，甲中瓶内水对瓶底的压力等于瓶内水的重力，乙中瓶内水对瓶盖的压力一部分分担在瓶子侧壁上，因此乙中瓶内水对瓶盖的压力小于瓶内水的重力，故甲中瓶内水对瓶底的压力大于乙中瓶内水对瓶盖的压力，故D正确。
故选ACD。
10. 如图甲所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S、S1，断开S2，滑动变阻器R1的滑片从最右端向左滑动到某点时，小灯泡正常发光；保持滑动变阻器R1的滑片位置不变，闭合开关S、S2，断开S1，再将滑动变阻器R1的滑片继续向左滑动到最左端；两次电流表示数与电压表示数关系图像如图乙所示：下列说法中正确的是（　　）
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A. 定值电阻R2[image: ]阻值是10Ω
B. 电源电压是6V
C. 小灯泡的额定功率是3W
D. 滑动变阻器R1最大阻值是25Ω
【答案】ABD
【解析】
【详解】AB．如图所示，闭合开关S、S2，断开S1，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测总电流，根据变阻器阻值不变，电流与电压成反比的知识，图像右侧为直线，由图像和欧姆定律可知，此时R2的电阻为


再将滑动变阻器继续滑到最左端时，只有R2接入电路，此时电路中的最大电流为0.6A，则R2两端的电压即为电源电压



故AB正确；
C．当切换开关，滑动变阻器的两端的电压为
U1=U-U2=6V-4V=2V
故此时滑动变阻器接入电路的电阻为


闭合开关S、S1，断开S2，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测总电流，从最右端到左端某点时，小灯泡正常发光，由乙图可知，灯泡的最大电压为3.5V，滑动变阻器的电压为


此时电路中的电流即为灯泡正常发光的电流，即


故灯泡的额定功率为
P=ULIL=3.5V×0.5A=1.75W
故C错误；
D．滑动变阻器滑到最右端时，灯泡的电压为1V，电流为0.2A，此时滑动变阻器的电压为


故此时滑动变阻的最大电阻为


故D正确。
故选ABD。
二、填空题（每空1分，共17分）
11. 雨过天晴，同学们在操场上看到天边的彩虹是光的_________现象；闻到空气中泥土的芬芳，这是_________现象。
【答案】    ①. 色散（折射）    ②. 扩散
【解析】
【详解】[1]天空的彩虹是由于太阳光照到空气中小水珠上，被分解成绚丽的七色光，即光的色散，也是由于太阳光折射形成的，故也可以说成是光的折射。
[2]闻到空气中泥土的芬芳，这是泥土的分子做永不停息的无规则运动，属于扩散现象。
12. 太阳内部发生剧烈的_________（选填“核裂变”或“核聚变”）反应，从而辐射出巨大的光和热；太阳风暴发生时，干扰_________（选填“声波”或“电磁波”）而给卫星中继通信和地面通信带来很大影响。
【答案】    ①. 核聚变    ②. 电磁波
【解析】
【详解】[1]太阳能是太阳内部发生剧烈的核聚变反应，从而辐射大量的热量，是不可控的。
[2]广播、电视、移动通信都是靠电磁波传递信息的，故太阳风暴发生时，干扰电磁波而给卫星中继通信和地面通信带来很大影响。
13. 试卷在印刷厂“诞生”时，由于_________现象会使印刷机积累大量电荷，为避免出现火花放电，工人会将机器接地。当自由电子从机器流向大地时，电流方向是_________（选填“从机器到大地”或“从大地到机器”）。
【答案】    ①. 摩擦起电（静电）    ②. 从大地到机器
【解析】
【详解】[1]试卷在印刷厂“诞生”时，在印刷试卷时，试卷和机器相互摩擦，摩擦会产生电荷，会使印刷机积累大量电荷，为避免出现火花放电，工人会将机器接地。
[2]当自由电子从机器流向大地时，由于电子带负电荷，负电荷定向移动的方向与电流方向相反，电流方向是从大地到机器。
14. 2023年5月30日，在酒泉卫星发射中心，我国神舟十六号载人飞船发射任务取得圆满成功。当离开地面加速上升时，火箭受到的反冲推力_________（选填“大于”、“小于”或“等于”）自身重力；火箭采用液氢作为燃料主要是利用氢_________的特点；在飞船和空间站对接过程中，飞船不断靠近空间站径向对接口，这一过程中飞船相对于空间站是_________（选填“静止”或“运动”）的。
【答案】    ①. 大于    ②. 热值大    ③. 运动
【解析】
【详解】[1]火箭加速上升，则一定受到向上的合力，故发动机的推力大于火箭的重力。
[2]火箭采用液氢作为火箭的燃料，原因是液氢具有较大的热值，与质量相同的其它燃料相比，完全燃烧放出的热量较多。
[3]对接过程中，飞船不断靠近空间站径向对接口，飞船和空间站对接口之间有位置的变化，所以飞船相对于空间站对接口是运动的。
15. 如图所示，闭合开关，通电螺线管的右端是_________（选填“N”或“S”）极，此时在水平桌面上的条形磁体仍处于静止状态，条形磁体受到向_________（选填“左”或“右”）的摩擦力；若将滑动变阻器滑片向下滑动，条形磁体受到的摩擦力将_________（选填“变大”、“变小”或“不变”）。.
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【答案】    ①. S    ②. 左    ③. 变小
【解析】
【详解】[1]闭合开关，电流从螺线管的右端流入，根据安培定则可知，通电螺线管的左端是N极，右端是S极。
[2]因同名磁极相互排斥，则通电螺线管对条形磁铁有向右的排斥力作用，条形磁铁有向右运动趋势，所以条形磁铁受到向左的静摩擦力作用。

[3]若将滑动变阻器滑片向下滑动，变阻器接入电路中的电阻变大，由可知，电路中的电流变小，通电螺线管的磁性变弱，条形磁铁受到的排斥力变小，因为条形磁铁始终静止，处于平衡状态，其受到的排斥力和摩擦力是一对平衡力，故条形磁铁受到摩擦力将变小。
16. 如图所示，重100N的物体A在水平拉力F的作用下以0.1m/s的速度匀速运动10s，弹簧测力计的示数为20N，滑轮组的机械效率为80%。则拉力F所做的功是_________J，拉力F的功率是_________W，物体A受到的摩擦力是_________N。（不计绳重和滑轮重）
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【答案】    ①. 40    ②. 4    ③. 32
【解析】
【详解】[1][2]不计绳重和滑轮重，由图可知滑轮组的动滑轮绕绳子的段数n=2，绳子自由端移动的距离
s绳=2s物=2v物t=2×0[image: ]1m/s×10s=2m
弹簧测力计的示数为20N，拉力就是20N，拉力做功为
W总=Fs绳=20N×2m=40J
拉力做功的功率


[3]由


得到物体与地面间的滑动摩擦力
f=η×2F=80%×2×20N=32N
17. 如图所示，电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片从中点向右移动时，电流表A1示数_________．电压表V与电流表A2示数的比值_________。（以上两空均选填“变大”、“变小”或“不变”）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 不变    ②. 变大
【解析】

【详解】[1]闭合开关S，R1、R2并联，A2测干路电流，A1测R1支路电流，V测电源电压，当滑动变阻器滑片从中点向右移动时，故电压表V示数不变，由可知，R1支路电阻不变，电压不变，所以电流不变，故电流表A1示数不变。

[2]当滑动变阻器滑片从中点向右移动时，滑动变阻器R2电阻变大，电路总电阻变大，由可知，总电压不变，总电阻变大，所以总电流变小，A2示数变小，则电压表V与电流表A2示数的比值变大。
三、作图题（每小题2分，共4分）
18. 如图所示是中医用切刀切药材的示意图，请你在图中画出施加在手柄上A点的最小力F及其力臂L。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】根据杠杆平衡条件可知，在阻力跟阻力臂的乘积一定时，动力臂越长，动力越小；图中支点在O点，要求在A点用力，连接OA，则OA就是最长的动力臂L；由题意可知，要在A点用最小的力F将药材切开，杠杆应按顺时针转动，则动力应垂直于力臂L向下，据此可画出最小动力F的示意图，如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
19. 如图所示是小明家的部分家庭电路，请在括号内标出火线和零线，并将拉线开关控制的灯泡连入电路中。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】由测电笔的使用方法可知，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线，图中测电笔接触的线是火线，另一根是零线，火线首先进入开关，然后再进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套，如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
四、简答题（共3分）
20. 2023年5月28日上午10时32分，我国具有自主知识产权的商用大型客机C919执行MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，飞往北京首都国际机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行，飞机起飞后加速升空的过程如图所示。请利用所学的相关物理知识回答：
（1）飞机的动力来源于强大的喷气发动机，喷气发动机是热机的一种，热机工作时的能量是如何转化的？
（2）飞机在升空过程中舱外大气压强如何变化？
（3）飞机获得升力的原理是什么？
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】见解析

【解析】
【详解】（1）热机工作时将内能转化[image: ]机械能。
（2）大气压随海拔高度的增加而减小，故飞机在升空过程中，故舱外大气压强变小。
（3）流体流速越大的位置压强越小，机翼上凸下平，机翼上方空气流速大，压强小，机翼下方空气流速小，压强大，产生向上的压强差，即升力。
五、计算题（本题共2小题，共12分。要求写出必要的文字说明、公式、计算过程、数值和单位）


21. 我国道路交通安全规定，货车轮胎对地面的压强应控制在7×105Pa以内，王师傅的货车自身质量是6t．车轮与地面总接触面积是0.5m2。一次，王师傅开着装有24t沙子的货车在平直的公路上匀速行驶30km，货车受到的阻力是货车总重力的0.02倍，消耗柴油10kg。（g取，）求：
（1）通过计算判断装有沙子的货车静止时，对水平地面的压强是否符合安全规定？
（2）这一过程中货车牵引力所做的功是多少？
（3）这一过程中货车发动机的效率是多少？（计算结果精确到1%）


【答案】（1）符合安全规定；（2）；（3）
【解析】
【详解】解：（1）汽车和沙子的质量分别为

，



车和沙子的总质量为



因为在平直公路行驶，故压力等于重力，压力大小为



车轮与地面总接触面积是0.5m2，汽车对地面的压强为

 
故汽车对水平地面的压强是否符合安全规定；
（2）车辆匀速直线行驶的距离为

  

货车受到的阻力是货车总重力的0.02倍，故汽车的牵引力为



故牵引力所做的功为




（3）10kg柴油完全燃烧放出[image: ]热量为



故货车发动机的效率为



答：（1）通过计算判断装有沙子的货车静止时，对水平地面的压强符合安全规定；
（2）这一过程中货车牵引力所做的功是1.8×108J；
（3）这一过程中货车发动机的效率是42%。
22. 小明家一款新型电烤箱铭牌上的部分参数如图甲所示，其简化电路如图乙所示，R1、R2均为电热丝（阻值不随温度变化）。求：
（1）该电烤箱在额定保温功率下工作时的电流？
（2）电热丝R2的阻值？
（3）傍晚用电高峰期，小明想测量电烤箱在工作时的实际电压，于是他断开了家中其他用电器，仅让电烤箱在加热状态下工作，1min内如图丙所示的电能表转盘转了50r．则电烤箱两端的实际电压是多少？
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】（1）0.5A；（2）44Ω；（3）200V
【解析】
【详解】解：（1）该电烤箱在额定保温功率下工作时的电流




（2）当S闭合，S1接右边接线柱b时，R1单独工作，电路中电阻最大，电源电压一定，由可知，此时电功率最小，电路处于保温挡位；当S闭合，S1接a时，电阻R1和R2并联，电路中电阻最小，电源电压一定，由可知电功率最大，处于加热档，此时R1的电功率
P1=P保温=110W
R2的电功率


电热丝R2的阻值


（3）S闭合、S2接左边接线柱a时，电阻R1和R2并联，处于加热挡位，P加热=1210W，总电阻


电能表转盘转了50r，电烤箱消耗的电能


电烤箱的实际功率


电路的实际电压


答：（1）该电烤箱在额定保温功率下工作时的电流为0.5A；
（2）电热丝R2的阻值为44Ω；
（3）电烤箱两端的实际电压是220V。
六、实验、探究题（本题共4小题，共24分）
23. 小明同学取a、b两种粉末各50g，利用如图甲所示的实验装置“探究固体熔化时温度的变化规律”:
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）根据实验数据绘制了如图乙所示的温度一时间图像，由图像可以判断_________物质是晶体，第6min时a物质为_________态，a物质第9min时的内能_________（选填“大于”、“小于”或“等于”）第3min时的内能；
（2）某时刻，温度计的示数如图所示，为_________℃；若a物质在固态时的比热容为1.0×103J/（kg·℃），则该物质熔化后，液态时的比热容为_________J/（kg·℃）。
【答案】    ①. a    ②. 固液共存    ③. 大于    ④. 35    ⑤. 1.5×103
【解析】
【详解】（1）[1][2][3]晶体有固定的熔点和凝固点，非晶体没有固定的熔点和凝固点，由乙图可知，a物质在熔化过程中吸热，但温度保持不变，有固定的熔点，属于晶体；晶体熔化要经过三个状态，分别是固态、固液共存态、液态，由乙图可知，第6min时a物质是正在熔化的过程，吸热，但温度保持不变，为固液共存态；晶体在熔化过程中不断吸热，内能不断增大，故a物质第9min时的内能大于第3min时的内能。
（2）[4][5]温度计的示数如图甲所示，该温度计分度值为1℃，故此时的温度为35℃；该晶由体固态到开始熔化用时3min，温度上升30℃，全部变为液体后用时3min，温度上升20℃，用同样的加热器加热，吸收的热量相同，物质的质量不变，于是有



公式变形得



24. 小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）当蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上的位置如图所示时，光屏上出现一个清晰的烛焰的像，这个凸透镜的焦距可能是_________（填选项）：
A．5cm   B．10cm   C．15cm   D．20cm
（2）小明把蜡烛向右移动一小段距离，发现光屏上烛焰的像变模糊了。他可以将光屏向_________移动或者不移动光屏，将一个度数合适的_________（选填“近视”或“远视”）眼镜的镜片放在凸透镜和烛焰之间，都能让光屏上的像重新变清晰；
（3）完成上述探究后，小明把凸透镜换成一块薄玻璃板，透过玻璃板能看到烛焰正立、_________（选填“放大”、“缩小”或“等大”）的像，把光屏移到像所在的位置，直接观察光屏，光屏上_________（选填“有”或“没有”）烛焰的像。
【答案】    ①. B    ②. 右    ③. 远视    ④. 等大    ⑤. 没有
【解析】
【详解】（1）[1]当蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上的位置如图所示时，物距大于像距，成倒立、缩小的实像，且
u=30.0cm>2f①
像距
f<15.0cm<2f②
由①和②得到
7.5cm<f<15.0cm
这个凸透镜的焦距可能是10cm。
故选B。
（2）[2][3]凸透镜成实像的条件下，物距变小，像距变大，像变大，小明把蜡烛向右移动一小段距离，物距变小，像距应变大，他可以将光屏向右移动，让光屏上的像重新变清晰。不移动光屏，因凸透镜对光线有会聚作用，可提前像的会聚，故将一个度数合适的远视眼镜的镜片放在凸透镜和烛焰之间，都能让光屏上的像重新变清晰。
（3）[4]平面镜成的像与物体大小相等，完成上述探究后，小明把凸透镜换成一块薄玻璃板，透过玻璃板能看到烛焰正立、等大的像。
[5]虚像不能成在光屏上，把光屏移到像所在的位置，直接观察光屏，光屏上没有烛焰的像，说明平面镜成的像是虚像。
25. 下面是小明测量盐水密度的实验。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）小明将天平放在水平桌面上，把游码移至标尺左端零刻度线处，发现指针指在如图甲所示位置，此时他应将平衡螺母适当向_________（选填“左”或“右”）调节，使天平平衡；再将装有盐水的烧杯放在天平的左盘，在右盘中放入50g、20g、10g砝码各一个时，天平刚好再次平衡；
（2）将杯中的一部分盐水倒入量筒中，盐水的体积如图乙所示为_________cm3；
（3）用天平测出剩余盐水和烧杯的总质量如图丙所示为_________g，则所测盐水的密度是_________kg/m3；
（4）上述实验结束后，小明利用刚刚测出了密度的盐水和其他一些工具，又想测量一个木块的密度，请帮他将实验步骤补充完整：
①用调好的天平测出木块的质量m1；
②容器内装有适量的盐水，将木块和一个空瓶叠加在一起漂浮，如图丁所示；
③向瓶中倒入适量的水，直到木块_________，用天平测出瓶和水的总质量m2；


④木块密度表达式_________。（用字母表示，盐水密度用表示）

【答案】    ①. 右    ②. 40    ③. 38    ④. 1.05×103    ⑤. 刚好浸没在盐水中    ⑥. 
【解析】
【详解】（1）[1]小明将天平放在水平桌面上，把游码移至标尺左端零刻度线处，发现指针指在分度盘的左侧，此时他应将平衡螺母适当向右调节；盐水和烧杯的总质量为
m总=50g+20g+10g=80g
（2）[2]量筒中盐水的体积
V=40mL=40cm3
（3）[3][4]由图可知，天平标尺的分度值为0.2g，游码对应的刻度值为3g，剩余盐水与烧杯的质量
m剩=20g+10g+5g+3g=38g
量筒中盐水的质量
m=m总-m剩=80g-38g=42g
盐水的密度


（4）③[5]向瓶中倒水，直到木块刚好浸没在盐水中，用天平测出瓶和水的总质量m2。
④[6]木块刚好完全浸没在盐水中时，木块排开盐水的体积等于木块的体积，即


因为木块和瓶整体漂浮，所以整体受到的浮力等于空瓶、瓶中的水和木块的总重力，所以


由此可得木块的密度


26. 小明利用4节新干电池，阻值分别为10Ω、20Ω、30Ω、40Ω、50Ω的定值电阻，铭牌上标有“20Ω  1A”的滑动变阻器等实验器材“探究电流与电阻关系”。
（1）小明连接好如图甲所示的电路，检查时发现电路中有一处连接错误，请你在错误的导线上画“×”，并用笔画线代替导线，将电路连接正确；_________
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（2）电路改接正确后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最_________（选填“左”或“右”）端；
（3）小明将10Ω的定值电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻两端电压为4V，读出并记录电流表示数；保持滑动变阻器的滑片位置不变，把10Ω的定值电阻换成20Ω的定值电阻后，直接闭合开关，电压表的示数将_________（选填“大于”、“小于”或“等于”）4V，此时应将滑动变阻器的滑片在原来基础上向_________（选填“左”或“右”）端移动，直到电压表的示数再次达到4V，记录电流表的示数；
（4）当小明将50Ω定值电阻接入电路时，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，都无法使定值电阻两端电压为4V，则原因可能是_________（写出一条即可）；
（5）完成实验探究后，小明得出结论：当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成_________；
（6）完成上述实验后，小明又利用原实验器材，设计了如图乙所示的电路，测出了额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率。请帮他将实验步骤补充完整：
①闭合开关S、S1和S2，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为_________V时，小灯泡正常发光；
②闭合开关S、S1，断开S2，保持滑片位置不变，读出电压表示数为2.5V；
③闭合开关S、S2，断开S1，读出电压表的示数为4V；

④小灯泡的额定功率_________W。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]      ②. 左    ③. 大于    ④. 左    ⑤. 所选滑动变阻器的最大阻值太小或电源电压过大（其他答案合理即可）    ⑥. 反比    ⑦. 3.5    ⑧. 0.7



【解析】
【详解】（1）[1]小明连接好如图甲所示的电路，该电路有一处故障是：电阻与电流表并联了，将电流表应与电阻串联，电压表与电阻并联，下图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（2）[2]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于阻值最大处，即图中最左端。
（3）[3][4]实验中，当把10Ω的电阻换成20Ω的电阻后，根据分压原理，电阻两端的电压变大，研究电流与电阻关系时要控制电压不变，根据串联电路电压的规律，要增大滑动变阻器两端的电压，由分压原理，要增大滑动变阻器电阻阻值，故应把滑动变阻器滑片向左滑动。
（4）[5] 4节新干电池电压为6V，电阻两端的电压始终保持UV=4V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压
U滑=U-UV= 6V-4V=2V
变阻器分得的电压为电压表示数的0.5倍，根据分压原理，当接入50Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为
R滑=0.5×50Ω=25Ω
故为了完成整个实验，应该选取最大阻值至少25Ω的滑动变阻器，而现有变阻器的最大电阻太小（或控制的电阻电压不变，变阻器分得的电压过小，即电源电压太大了），故当小明将50Ω定值电阻接入电路时，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，都无法使定值电阻两端电压为4V，则原因可能是所选滑动变阻器的最大阻值太小或电源电压过大。
（5）[6]在导体两端电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。
（6）①[7]闭合开关S、S1、S2，调节滑动变阻器的滑片，变阻器滑片以左电阻丝与灯串联，此时电压表测量滑动变阻器电阻丝以左电阻丝两端的电压，根据串联电路电压的规律知，当电压表示数为6V-2.5V=3.5V时，灯泡正常发光。
②闭合开关S、S1，断开S2，保持滑片位置不变，读出电压表示数为2.5V，即滑片以左电阻丝的电压，因电压表接在滑片上，故电流要全部经过变阻器的电阻丝。



③[8]闭合开关S、S2，断开S1，读出电压表的示数为4V，变阻器的所有电阻丝与灯串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，因电压表的示数为4V，与②电路相比，这两次电路的连接不变，电流大小不变，只是电压表的测量范围变化了，因此时电压表的示数为“闭合开关S、S1，断开S2"时的倍，故变阻器的最大电阻为②中与电压表并联的电阻的 倍，即闭合开关S、S1、S2，滑动变阻器左电阻丝接入阻值为，即在①中，滑动变阻器的电阻为12.5Ω，由欧姆定律，在①中，通过滑动变阻器的电流为


即灯的额定电流，小灯泡的额定功率
P额=UI=2.5V×0.28A=0.7W
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