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物 理 试 题
（考试时间：90分钟 满分： 100分）
说明：
1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分，共26题。第Ⅰ卷为选择题，共15题，35分；第Ⅱ卷为非选择题，共 11题， 65分。
2. 所有题目均在答题卡上作答，在试卷上作答无效。
第Ⅰ卷（ 共35分）
一、单项选择题（满分20分，共 10题，每题 2分。每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求）
1. 下列词语中， 能体现分子热运动的是（　　）
A. 骏马奔驰	B. 尘土飞扬	C. 花香满园	D. 水滴石穿
【答案】C
【解析】
【详解】ABD．骏马奔驰、尘土飞扬、水滴石穿都是机械运动，故ABD不符合题意；
C．花香满园说明分子在不停地做无规则运动，故C符合题意。
故选C。
2. 射击项目是我国在奥运会上的夺金强项，射击时利用“三点一线”进行瞄准，下列实例与其原理相同的是（　　）
A. 空中出现彩虹	B. 做手影游戏	C. 照镜子正衣冠	D. 用放大镜看指纹
【答案】B
【解析】
【详解】射击“三点一线”利用的是光的直线传播。
A．彩虹是太阳光经过空气中小水珠时发生了折射和反射共同形成的，属于光的色散现象，故A不符合题意；
B．影子是光线经过不透明物体时被挡住形成的，属于光的直线传播，故B符合题意；
C．照镜子是利用平面镜成像，属于光的反射，故C不符合题意；
D．放大镜看指纹是利用凸透镜成像，属于光的折射，故D不符合题意。
故选B。
3. 下列生活中的实例与大气压强无关的是（　　）
A. 用吸管喝牛奶	B. 吸盘被紧压在平滑的墙上
C. 用胶头滴管吸药液	D. 潜水员在浅海中采集海参
【答案】D
【解析】
【详解】ABC．用吸管喝牛奶、吸盘被紧压在平滑的墙上、用胶头滴管吸药液都是利用大气压进行的，故ABC不符合题意；    
D．潜水员在浅海中采集海参与大气压强无关，故D符合题意。
故选D。
4. 使用下列简单机械时， 能省距离的是（　　）
A. 用筷子夹食物	B. 用起子开瓶盖
C. 利用定滑轮升国旗	D. 起重机利用动滑轮吊起重物
【答案】A
【解析】
【详解】A．用筷子夹食物时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，可以省距离，故A符合题意；
B．用起子开瓶盖时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，费距离，故B符合题意；
C．定滑轮相当于等臂杠杆，既不省力，也不省距离，故C不符合题意；
D．动滑轮相当于动力臂是阻力臂2倍的杠杆，可以省一半的力，但费距离，故D不符合题意。
故选A。
5. 下列装置中， 利用图示实验原理工作的是（　　）
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A. 电烤箱	B. 发电机
C. 电风扇	D. 电磁继电器
【答案】C
【解析】
【详解】A．电烤箱的工作原理是电流的热效应，故A不符合题意；
B．发电机的工作原理是闭合电路中的部分导体切割磁感线产生感应电流故B不符合题意；
C．电风扇的工作原理是通电导体在磁场中受力的作用，故C符合题意；
D．电磁继电器的工作原理是通电导线的周围存在磁场，故D不符合题意。
故选C。
6. “生命宝贵，安全第一”是同学们应具有的安全意识。下列做法不符合安全用电原则的是（　　）
A. 连接家庭电路时，开关接在火线和用电器之间
B. 若家用电器着火，先切断电源，再用灭火器灭火
C. 使用试电笔时，手指按住笔尾金属体
D. 更换灯泡时，没有断开电源开关
【答案】D
【解析】
【详解】A．为防止断开开关，用电器仍与火线直接相连，开关应串联接在火线和用电器之间。故A不符合题意；
B．灭火器里面喷出的物质含可导电材料，若家用电器着火，先切断电源，再用灭火器灭火，否则容易造成短路，故B不符合题意；
C．根据试电笔的原理，使用试电笔时，手指应按住笔尾金属体，但不可接触笔尖，故C不符合题意；
D．更换灯泡时，必须断开电源，否有触电的危险，故D符合题意。
故选D。
7. 摄影师利用无人机进行航拍， 在无人机匀速上升[image: ]过程中，下列分析正确的是（　　）
A. 无人机的动能变大	B. 无人机的重力势能不变
C. 无人机的机械能不变	D. 无人机的机械能变大
【答案】D
【解析】
【详解】在无人机匀速上升的过程中，质量不变，速度不变，故动能不变；高度变大，故重力势能变大，机械能等于动能与势能之和，所以机械能变大，故ABC错误，D正确。
故选D。
8. 如图所示， 一只碗放在水平餐桌上，它们都处于静止状态。以下两个力属于一对平衡力[image: ]是（　　）
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A. 餐桌对碗的支持力和碗对餐桌的压力
B. 餐桌对碗的支持力和碗受到的重力
C. 碗对餐桌的压力和地面对餐桌的支持力
D. 餐桌对地面的压力和餐桌对碗的支持力
【答案】B
【解析】
【详解】A．餐桌对碗的支持力和碗对餐桌的压力作用在两个物体上，不是一对平衡力，故A不符合题意；
B．餐桌对碗的支持力和碗受到的重力大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上，是一对平衡力，故B符合题意；
C．地面对餐桌的支持力等于碗和餐桌的总重力，碗对餐桌的压力等于碗的重力，碗对餐桌的压力和地面对餐桌的支持力大小不相等，不是一对平衡力，故C不符合题意；
D．餐桌对地面的压力和餐桌对碗的支持力作用在两个物体上，不是一对平衡力，故D不符合题意。
故选B。
9. 下列有关单位换算关系，不正确的是（　　）
A. 1Pa=1N/m2	B. 1J=1N·m
C. 1J=1N·s	D. 1W=1J/s
【答案】C
【解析】

【详解】A．由公式可知，压强单位是N/m2，用Pa取代N/m2，所以
1Pa=1N/m2
故A正确，不符合题意；
BC．由公式W=Fs可得功的单位是N·m，用J取代N·m，所以
1J=1N·m
故B正确，不符合题意，C错误，符合题意；

D．由公式可知，功率单位是J/s，用W取代，所以
1W=1J/s
故D正确，不符合题意。
故选C。
10. 有一块手机用的电池，上面标明电压为 3.7V，容量为 4000 mA·h，它充满电后大约储存的电能为（　　）
A. 5.3×104J	B. 5.3×107J
C. 14.8J	D. 14.8kW·h
【答案】A
【解析】
【详解】根据电功的计算公式W=UIt可得电池充满电后大约储存的电能为


故A符合题意，BCD不符合题意。
故选A。
二、多项选择题（满分15分，共5题。每题给出的四个选项中，有2~3个选项符合题目要求，全选对得3分，漏选得 2分，错选或不选得0分）
11. 生活中许多现象都与我们学过的物理知识相关。下列对物理现象解释合理的是（　　）
A. 太空中没有空气，离得再近的航天员之间也只能通过无线电交谈， 是因为真空不能传声
B. 飞机机翼设计成上凸下平的形状，是运用了气体流速越大的位置压强越小的原理
C. 菜刀用过一段时间后要磨一磨，是因为减小受力面积能减小压强
D. 拉开的弓能将箭射出， 是因为动能可以转化为弹性势能
【答案】AB
【解析】
【详解】A．声音的传播需要介质，太空中没有空气，真空不能传声，离得再近的航天员之间也只能通过无线电交谈，故A符合题意；
B．飞机机翼被设计成“上凸下平”的形状，利用“流速越大压强越小”的原理获得升力而升空的，故B符合题意；
C．菜刀用过一段时间后要磨一磨，是因为减小受力面积能增大压强，故C不符合题意；
D．拉开的弓能将箭射出， 是因为弹性势能可以转化为动能，故D不符合题意。
故选AB。
12. 有甲、乙、丙三个带电体， 甲物体排斥乙物体，乙物体吸引丙物体。如果丙物体带正电，则下列判断正确的是（　　）
A. 甲物体带正电	B. 甲物体带负电
C. 乙物体带负电	D. 乙物体带正电
【答案】BC
【解析】
【详解】甲、乙、丙三个带电体，甲物体排斥乙物体，乙物体吸引丙物体，表明甲乙带同种电荷，而乙丙带异种电荷，如果丙带正电，则甲乙均带负电，故AD错误，BC正确。
故选BC
13. 通过嫁接等技术创新，国产大樱珠的甜度和口感不断提高。小海用天平和量筒测量国产大樱珠的密度，天平平衡时，右盘中砝码的质量、游码在标尺上的位置如图甲所示；向量筒中加入30mL 的水，再将大樱珠浸没其中， 液面的位置如图乙所示。下列说法正确的是（　　）
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A. 测量密度的原理是 
B. 大樱珠的质量是 13.2g
C. 大樱珠的体积是 8cm3
D. 大樱珠[image: ]密度是 1.6 kg/m3
【答案】AC
【解析】


【详解】A．实验中先测量测量大樱珠的质量与体积，再由计算出大樱珠的密度，即密度的原理是，故A正确；
B．大樱珠的质量是


故B错误；
C．由图得，量筒的分度值为1mL，大樱珠与水的体积为38mL，大樱珠的体积是 


故C正确；
D．大樱珠的密度是


故D错误。
故选AC。
14. 如图所示电路，电源电压不变，闭合S1和S2，灯泡L1和L2均能正常发光，电流表和电压表均有示数。下列分析正确的是（　　）
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A. 只闭合S1，电压表可以测量出电源两端的电压
B. 只闭合S1，电流表可以测量出通过L2的电流
C. 先闭合S1，再闭合S2，L1的亮度不变
D. 先闭合S1，再闭合S2，电流表和电压表的示数均不变
【答案】ACD
【解析】
【详解】AB．只闭合S1，电流表与L1串联，测L1电流，电压表测电源电压，故A正确，B错误；
CD．先闭合S1，再闭合S2，L1与L2并联，电流表与L1串联，测L1电流，根据并联电路相互不影响的特点，通过L1电流不变，电流表示数不变，L1亮度不变，电压表测电源电压，示数不变，故CD正确。
故选ACD。
15. 某品牌电热水壶，部分参数如图所示，它正常工作245s，可将体积为2L、温度为20℃的水加热到70℃。下列分析正确的是（　　）
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A. 电热水壶正常工作时的电流约为0.12A
B. 电热水壶正常工作时电热丝的阻值约为26.9Ω
C. 电热水壶整个过程消耗的电能是4.41×105J
D. 电热水壶中的水吸收的热量为4.2×105J
【答案】BCD
【解析】
【详解】A．根据电热水壶的额定功率和额定电压，其正常工作时的电流约为


故A错误；

B．根据电功率公式可得电热水壶正常工作时电热丝的阻值约为


故B正确；
C．电热水壶整个过程消耗的电能是


故C正确；
D．电热水壶中的水的质量为


电热水壶中的水吸收的热量为


故D正确。
故选BCD。
第Ⅱ卷（共65分）
三、填空与作图题（满分20分，共4题）
16. 火，能带来温暖和光明。钻木取火，是将_________能转化为内能，这是人类第一次学会使用自然力量；改变物体的内能有做功和_________两种方法，人们利用内能做功制成了热机；在设计和制造热机时，要不断提高效率，其积极意义有_________（列举一条即可）。
【答案】    ①. 机械    ②. 热传递    ③. 节能环保
【解析】
【详解】[1][2]改变内能方法有两种，一种是做功，属于能量的转化，另一种是热传递，属于能量的转移，钻木取火，是通过摩擦的方法，将机械能转化为内能，属于做功改变内能。 
[3]效率是有用功占总功的比，不断提高效率，可以减少能源的消耗，同时可以减少有害气体的排放，起到节能减排保护环境的作用。
17. “若在水边走，安全记心头”。看起来不深的池水，也不要贸然下去。
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（1）如图所示，来自池底A点的光，从水中斜射向空气时，在水面处发生_________现象，岸上的人，当眼睛位于B处时，逆着射入眼睛的光看去，感觉A升高到A'的位置，即池水看起来比实际的_________；
（2）请在图中画出上述现象的光路图，并标出入射角i。（     ）
【答案】    ①. 折射    ②. 浅    ③. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】（1）[1][2]根据光从水中斜射入空气中的规律，光在经过界面时会发生偏折，叫做折射现象，此时折射角大于入射角，岸上的人，当眼睛位于B处时，逆着射入眼睛的光看去，视线会来到A'的位置，即池水看起来比实际的浅一些。
（2）[3]根据光从水中斜射入空气中的规律，光在经过界面时会发生偏折，此时折射角大于入射角，而人的眼睛的视线与A'点共线，入射角是入射光线与法线的夹角，如图所示
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
18. 在水果中平行插入两片不同金属制成的极板，就组成了一个水果电池。如图甲所示，几个水果电池提供的电力足以点亮一排发光二极管。
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（1）图甲中的“水果”在这里扮演了电源的角色，它为发光二极管提供了_________；
（2）如图乙所示，将电压表接在西红柿电池两端，指针向右偏转一定角度，则金属片B是这个电池的_________极；
（3）给图丙中的螺线管通电后，请标出螺线管的极性。（     ）
【答案】    ①. 电能    ②. 正    ③. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】（1）[1]图甲中的“水果”属于水果电池，在这里相当于电源，二极管相当于用电器，它为发光二极管提供了电能。
（2）[2]如图乙所示，指针向右偏转一定角度，表明与电压表正接线柱相连的为电源的正极，则金属片B是这个电池的正极。
（3）[3]图丙中的螺线管通电后，电流从右端流入，根据安培定则，右手顺着电流方向握住螺线管，大拇指所示的方向为N极，即左端为N极，右端为S极。如图所示
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19. 高铁改变着人们的出行和生活方式， 大大提升了人民的幸福感。
（1）复兴号动车组应用了自主开发的新型 EPM 隔音材料，同时列车还装有双层真空玻璃，这些都是通过_________（选填“防止噪声产生”“阻断噪声传播”或“防止噪声入耳”）的方式来减弱噪声的；
（2）动车组运行时消耗的电能属于_________次能源，它通常是由其他形式的能转化而来的。例如，电能可以由_________能转化而来；
（3）某列复兴号动车组共设置2500个传感器检测点，在动车行驶过程中，当某个传感器检测到异常情况，立刻通过无线电波向相距300km的地面监控站发送信息，则在_________秒后，地面监控站收到信息。已知无线电波的传播速度为3×108m/s；
（4）某时段动车组以360km/h的速度在水平轨道上匀速直线行驶，硬币可以静止竖立在列车窗台上。

①该时段动车组的运行速度为_________ m/s；
②该时段动车组在水平方向上受到的牵引力F牵与受到的阻力F阻的大小关系为_________；
③请画出硬币静止在列车窗台时的受力示意图；（        ）
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④若动车组减速行驶时，硬币会向前滚动，这是因为硬币具有_________。
【答案】    ①. 阻断噪声传播    ②. 二    ③. 机械能    ④. 0.001    ⑤. 100    ⑥. F牵=F阻    ⑦. 见解析    ⑧. 惯性
【解析】
【详解】（1）[1]复兴号动车组应用了自主开发的新型 EPM 隔音材料，同时列车还装有双层真空玻璃，是在传播过程中减弱声音的传播，这些都是通过阻断噪声传的方式来减弱噪声的。
（2）[2]电能是经过加工得到的能源，属于二次能源。
[3]使用发电机发电时，电能由机械能能转化而来。

（3）[4]由得，地面监控站收到信息需经历



（4）[5]由得，该时段动车组的运行速度为


[6]汽车做匀速直线运动，则


[7]请画出硬币静止在列车窗台时，受到竖直向下的重力与竖直向上的支持力的作用，且两力时平衡力，大小相等，作用点取硬币的重心即可，过硬币的重心分别做等长的竖直向下的、竖直向上的带箭头的直线分别表示重力G、支持力F，如图所示：
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[8]若动车组减速行驶时，硬币会向前滚动，这是因为硬币具有惯性，会保持原来的运动状态。
四、实验探究题（满分32分，共5题）
20. 小海在劳动课实践中发现，水滴入热油锅中，油花四溅。为何会出现这种现象？小海用图甲所示装置进行如下探究。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
将温度计插入试管中，从水温达到90℃开始，每隔1min记录一次温度，直至水沸腾并持续加热一段时间。
（1）小海根据实验数据，在坐标系中描出了相应的点，如图乙所示；
①请你根据图乙中描出的点，画出水的温度随时间变化的图像；（      ）
②根据绘制的图像，可知水的沸点是_________℃；
（2）水沸腾时会产生大量的水蒸气，如果被这样的水蒸气烫伤往往比被开水烫伤更严重，这是因为水蒸气_________（填物态变化名称）成同温度的水会_________大量的热；
（3）小海发现，当试管内的水沸腾时，烧杯中的食用油却没有沸腾，由此可知食用油的沸点比水的沸点_________，所以水滴入热油中会迅速汽化，引起油花四溅。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]      ②. 100    ③. 液化    ④. 放出    ⑤. 高
【解析】
【详解】（1）①[1]根据图乙中描出的点，用线将各点连接起来，如图所示
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②[2]根据绘制的图像，在加热过程中，水的温度上升到100℃后不再上升，可知水的沸点是100℃。
（2）[3][4]水蒸气烫伤时，水蒸气在人体皮肤表面遇冷，液化成小水珠，放出热量，所以比同温度的开水烫伤更严重，因为水蒸气液化成同温度的水会放出大量的热。
（3）[5]液体沸腾时的温度叫沸点，当试管内的水沸腾时，烧杯中的食用油却没有沸腾，表明油沸腾时的温度比水要高一些，所以水滴入热油中会迅速沸腾，引起油花四溅。
21. 在第一次天宫授课中，王亚平制作了一个悬在空中的水球，透过水球看到了她倒立、缩小的像，如图甲所示。老师告诉小海这个水球相当于一个凸透镜，小海利用图乙所示器材进行探究，将焦距为10cm的凸透镜固定在50cm刻度线处。
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（1）当小海将蜡烛和光屏移至图乙所示位置时，烛焰恰好在光屏的中心成清晰的倒立、缩小的像，这个像是_________（选填“实”或“虚”）像，此时物距u与焦距f的关系是_________（选填“u>2f”“f<u<2f”或“u<f”）；
（2）当小海将蜡烛移至35cm刻度线处时，应向_________移动光屏，才能在光屏上成清晰的倒立、_________（选填“放大”“等大”或“缩小”）的像；
（3）依据上述实验规律，小海判定：透过水球看到王亚平倒立、缩小的像时，她到水球球心的距离u与水球透镜焦距f的关系满足_________（选填“u>2f”“f<u<2f”或“u<f”）；
（4）凸透镜在生活中有许多应用，请列举一例：_______。
【答案】    ①. 实    ②. u>2f    ③. 右    ④. 放大    ⑤. u>2f    ⑥. 见详解
【解析】
【详解】（1）[1][2]图乙所示位置，物距为


焦距为10cm，此时物距u与焦距f的关系是u>2f，根据凸透镜成像规律，烛焰恰好在光屏的中心成清晰的倒立、缩小的实像。
（2）[3][4]当小海将蜡烛移至35cm刻度线处时，物距为


物距与焦距的关系为f<u<2f，根据凸透镜成像规律，此时像距为u>2f，即像距变大，像变大，应向右移动光屏，才能在光屏上成清晰的倒立、放大的实像。
（3）[5] 根据凸透镜成像规律，透过水球看到王亚平倒立、缩小的实像，表明物距大于2倍焦距，所以她到水球球心的距离u与水球透镜焦距f的关系满足u>2f。
（4）[6]很多光学元件的镜头都要用到凸透镜，在生活利用凸透镜成像规律工作的有照相机、投影仪、放大镜等。
22. 冰壶运动被称为“冰上围棋”，比赛充满了智慧。冰壶比赛时， 运动员有时要不断地擦冰，这是为了改变冰壶受到的滑动摩擦力。为此，小兰和小海一起对影响滑动摩擦力大小的因素进行探究。
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（1）小兰和小海分别采用如图甲、乙所示方式， 使木块沿水平长木板做匀速直线运动。木块受到的滑动摩擦力大小 Ff1与弹簧测力计示数相等的是图_________的方式， 依据的是_________知识；


（2）按图甲的做法， 在木块上加放砝码， 改变木块对长木板的压力， 测出此种情况下的滑动摩擦力 Ff2，发现 这说明接触面受到的压力越大，滑动摩擦力越_________；

换用材料相同但表面更粗糙的长木板，保持木块上的砝码不变，测出此种情况下的滑动摩擦力 Ff3，发现 ，这说明接触面越_________，滑动摩擦力越大；
（3）冰壶运动员在比赛过程中不断地擦冰，这是通过改变接触面的粗糙程度来_________摩擦的，目的是使冰壶在冰面上运动的距离更_________一些。
【答案】    ①. 甲    ②. 二力平衡    ③. 大    ④. 粗糙    ⑤. 减小    ⑥. 远
【解析】
【详解】（1）[1][2]图甲中，木块受到的摩擦力与拉力大小相等、方向相反、作用在同一物体上、作用在同一直线上，是平衡力，大小相等；图乙中，木块受到的摩擦力与拉力作用不在同一直线上，不是平衡力，大小不相等。
（2）[3]按图甲的做法， 在木块上加放砝码，使木块对水平面的压力变大，接触面粗糙程度不变，测出此种情况下的滑动摩擦力 Ff2，发现


说明接触面受到的压力越大，滑动摩擦力越大。
[4]换用材料相同但表面更粗糙的长木板，保持木块上的砝码不变，控制压力大小不变，测出此种情况下的滑动摩擦力 Ff3，发现


这说明接触面越粗糙，滑动摩擦力越大。
（3）[5][6]冰壶运动员在比赛过程中不断地擦冰，使冰熔化成水，使接触面粗糙程度减小，这是通过改变接触面的粗糙程度来减小摩擦的，目的是使冰壶在冰面上运动的距离更远一些。
23. 天平和杆秤在古籍中常被称为“权衡器”，《墨经》最早对权衡器的杠杆原理做了理论上的探讨。关于杠杆的平衡条件，小海用图甲所示装置进行探究，其中杠杆的刻度均匀，每个钩码的重力均为0.5N。
（1）实验中，杠杆在_________位置平衡最便于测量力臂；
（2）如图乙所示，杠杆已经平衡。如果在左侧钩码下增加一个钩码或者将左侧钩码向右移动5cm，杠杆都将失去平衡。由此可以猜想：杠杆的平衡可能与力的_________和力臂有关；
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（3）小海在杠杆两侧挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，进行了4次实验。杠杆平衡时的部分数据已填入表中，其中图丙是第4次杠杆平衡时的情景，请将杠杆右侧的阻力数值填入表中；
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
	实验次数
	动力F1/N
	动力臂l1/m
	阻力F2/N
	阻力臂l2/m

	1
	1.0
	0.20
	2.0
	0.10

	2
	2.0
	0.15
	2.0
	0.15

	3
	2.0
	0.15
	1.5
	0.20

	4
	1.5
	0.10
	（      ）
	0.15


分析实验数据，可归纳出杠杆的平衡条件是F1l1_________F2l2；
（4）小海与小兰对实验过程进行交流，产生了一个新的问题：若支点不在杠杆的中点，并用弹簧测力计代替一侧的钩码施力，会出现什么现象？于是他们共同进行了如图丁的探究。
①画出图丁中F1的动力臂l1；（      ）
②多次改变拉力F1的作用点在杠杆上的位置进行实验，发现杠杆平衡时，F1l1都是大于F2l2，其原因可能是_________。
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【答案】    ①. 水平    ②. 大小    ③. 1.0    ④. =    ⑤. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]      ⑥. 见详解
【解析】
【详解】（1）[1]实验中，由于作用力是竖直方向上的，如果杠杆在水平位置平衡则力臂刚好在杠杆上，最便于测量力臂。
（2）[2]杠杆已经平衡，如果在左侧钩码下增加一个钩码会改变杠杆受力的大小，杠杆失去平衡，表明与力的大小有关，如果将左侧钩码向右移动5cm，力臂会变小，杠杆失去平衡，表明杠杆平衡与力臂大小有关。由此可以猜想：杠杆的平衡可能与力的大小和力臂有关。
（3）[3]如图所示，阻力相当2个钩码重力，每个钩码重0.5N，所以阻力为1N。
[4]分析第1次实验数据可得





可知，同理计算其它3次实验的数据，获得相同的结论，可归纳出杠杆的平衡条件是动力×动力臂=阻力×阻力臂，即F1l1=F2l2。
（4）[5]①力臂是支点到力的作用线的垂线段，如图所示
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②[6]由于支点不在中点处，杠杆自重会产生一个向下的作用力，则F1需要比原来更大才能使杠杆平衡，故其它条件不变，杠杆平衡时，F1l1都是大于F2l2。
24. （1）有一个阻值未知的定值电阻，小兰用伏安法测量其阻值， 过程如下。
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①用笔画出导线， 将图甲中的电路连接完整。（         ）；
②正确连接电路后，将滑动变阻器的滑片P移至阻值________处，再闭合开关，小兰发现移动滑动变阻器滑片P的过程中，电压表有示数且几乎不变，电流表没有示数，则电路中存在的故障可能是： 两个接线柱________（选填“a与b”或“c与d”）间发生了断路；
③解决故障后， 通过调节滑动变阻器滑片 P的位置，进行多次实验，得到实验数据如表， 其中有一组数据是错误的。小兰和小海根据实验数据分别画出了电阻的I-U图象，如图乙、丙所示， 其中图象________是正确的；
	实验次数
	电压U/V
	电流I/A

	1
	1.1
	0.22

	2
	1.5
	0.30

	3
	1.9
	0.28

	4
	2.3
	0.45

	5
	2.5
	0.50


④所测电阻的阻值为________Ω；
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（2）小兰和小海共同设计了图丁所示的电路，探究金属丝电阻的大小跟导线长度的关系。
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①电路中的 R1、R2、R3均是由材料、粗细相同的金属丝制成， 长度分别为 0.4m、1.2m、1.6m。闭合开关S， 将滑动变阻器的滑片P置于合适位置，电压表V1、V2、V3的示数之比为 1∶3∶4，则三个电阻的阻值之比为 R1∶R2∶R3=________；
②通过分析，可以得出结论： 材料、粗细相同的金属丝， 其电阻大小与长度成________；
③通过查阅资料， 该金属丝的电阻与导线长度的比例系数k=5Ω/m，则长 10m的这种金属丝的电阻是________Ω。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]        ②. 最大    ③. c与d    ④. 乙    ⑤. 5    ⑥. 1∶3∶4    ⑦. 正比    ⑧. 50
【解析】
【详解】（1）[1]滑动变阻器应一上一下连接入电路中，故如图所示
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[2]为了保护电路，闭合开关实验前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处。
[3]整个电路属于串联电路，闭合开关后，移动滑片P时发现电流表无示数，但电压表有示数但随着滑动变阻器划片的移动示数不变化，说明电压表所在的整条电路是通路，故只能是与电压表并联的部分导线c与d之间断路。
[4]根据欧姆定律


可知第三组数据是错误的，与其他数据结果不符，应排除错误数据以后进行绘图，故乙是正确的。
[5]根据欧姆定律得所测电阻的阻值


（2）[6]由图可知是串联电路，根据串联电路电流特点可得


根据欧姆定律


可得


即


[7]电路中的 R1、R2、R3均是由材料、粗细相同的金属丝制成， 长度之比等于电阻之比


其电阻大小与长度成正比；
[8]因为电阻大小与长度成正比，可得


五、计算题（满分 13分，共2题）
25. 如图所示电路，电阻R1、R2并联接到电压为U的电源两端。闭合开关S后，通过电阻R1、R2的电流分别为I1、I2，电路的总电流为I。

（1）R1、R2并联后相当于一个电阻R，请推导证明：；
（2）若电路中R1=20Ω，R2=30Ω，电源电压为3V。求：电路[image: ]总电流I。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】（1）见解析；（2）0.25A
【解析】
【详解】解：（1）如图，根据欧姆定律可知通过R1的电流为


通过R2的电流为


根据并联电路的电流特点可知，通过干路的总电流为


根据欧姆定律可知，并联电路总电阻R为


故有


（2）电路中R1=20Ω，R2=30Ω，由（1）可知，电路中总阻值为


根据欧姆定律可得电路中总电流为



答：（1）R1、R2并联后相当于一个电阻R，满足；
（2）电路的总电流I=0.25A。
26. “国之重器”中的起重船在我国很多伟大的工程中发挥着重要作用。起重船的工作就是将重物起吊移至指定位置。如图甲所示，一艘起重船自身质量m1=10000t，要吊装的重物质量m2=1000t。（取g=10N/kg，ρ水=1.0×103kg/m3）
（1）起重船带着重物一起漂浮在水面上时，排开水的体积是多少？
（2）起重机将该重物匀速提升了30m，它的电动机所做的功是7.5×108J，则起重机的机械效率是多少？
（3）为了防止起重船吊装重物时发生倾斜，在起重船的船体两侧建造了由许多小舱室组成的水舱。起重船吊起重物后，就通过抽水机将一侧水舱里的水抽向另一侧水舱来保持起重船平衡，示意图如图乙所示。
小海设计了一种用力传感器感知抽水量的长方体水舱模型，其底面积为2m2，示意图如图丙所示，其中A是固定的力传感器，能够显示B对它的压力或拉力的大小；B是质量和体积均可忽略的细直杆，B的上端固定在A上，下端固定在物体C上；物体C是质量为20kg、高度为2m的圆柱体。水舱中装有4.2m3的水，抽水机将水抽出的过程中，力传感器示数F的大小随抽出水的体积V变化的图象如图丁所示。当力传感器示数为0时，剩余的水对舱底的压强是多少？
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  


【答案】（1）1.1×104m3；（2）40%；（3）9000Pa。
【解析】
【详解】解：（1）起重船带着重物一起漂浮在水面上时，浮力为
F浮=G总=m总g=(m1+m2)g=(10000×103kg+1000×103kg)×10N/kg=1.1×108N
由阿基米德原理可知排开水的体积


（2）有用功
W有=G2h=m2gh=1000×103kg×10N/kg×30m=3×108J
起重机的机械效率


（3）由图乙可知，抽出4m3水，C刚好全部露出水面，此时剩余水的体积
V剩=V-V1=4.2m3-4m3=0.2m3
水的深度


C的重力
GC=mCg=20kg×10N/kg=200N
开始C完全浸没，C排开水的体积等于C的体积，此时压力是300N，C所受的浮力为
F浮C=GC+F压=200N+300N=500N
C的体积为


C[image: ]横截面积为


当F压=0N时，C刚好漂浮
F浮′=GC=200N
C浸入水中的体积为


C浸入水中的深度为


此时水的深度
h=h1+h浸=0.1m+0.8m=0.9m
水产生的压强为
p=ρ水gh水=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.9m=9000Pa
答：（1）起重船带着重物一起漂浮在水面上时，排开水的体积是1.1×104m3；
（2）起重机将该重物匀速提升了30m，它的电动机所做的功是7.5×108J，则起重机的机械效率是40%；
（3）当力传感器示数为0时，剩余的水对舱底的压强是9000Pa。
[image: promotion-pages]
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