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注意事项：
1.本试卷分为试题卷（1-6页）和答题卡两部分。满分60分，与化学同堂，考试的间共120分钟。
2.考生答题前，请先将姓名、准考证号等信息用黑色墨迹签字笔填写在答题卡上的招定位置，待监考员粘贴条形码后，认真核对条形码上的姓名、准考证号与自己准考证上的信息是否一致。
3.请将选择题答案用2B铅笔填涂在答题卡上的相应位置，非选择题答案用黑色墨迹签字笔答在答题卡上的相应位置。超出答题区域书写的答案无效，在草稿纸、试题卷上答题无效；作图题应先用铅笔画，确定不修改后，再用黑色墨迹签字笔描黑。
4.考试结束，监考员必须将参考学生和缺考学生的答题卡、试题卷一并收回。
一、单项选择题（每题1.5分，共18分）
1. “估测”是物理学中常用的一种方法。下列估测最符合实际的是（　　）
A. 中学生课桌的高度约为1.5m	B. 手机电池的电压约为36V
C. 广安五月的平均气温约为50℃	D. 广安中考体考实心球的质量约为2kg
【答案】D
【解析】
【详解】A．中学生课桌的高度大约为0.7m左右，故A不符合题意；
B．手机电池的电压最大在4V左右，故B不符合题意；
C．我国绝大部分地区夏天最热时的气温大约在40℃左右，故C不符合题意；
D．目前中考用的实心球统一为2kg，不同的实心球质量差异应该在30g以内，故D符合题意。
故选D。
2. 2023年4月，第二届中国文化旅游博览会期间举行了多场音乐会，观众在多彩的音符中感受到中国音乐艺术的魅力。下列说法正确的是（　　）
A. 笛、箫、二胡、琵琶演奏时，都是由空气柱振动发声的
B. 唢呐独奏时，越用力吹，发出声音的音调越高
C. 优美动听的歌声是通过空气传播到现场观众耳中的
D. 观众在音乐中感受到音乐艺术的魅力，说明声音可以传递能量
【答案】C
【解析】
【详解】A．笛、箫、演奏时，是由空气柱振动发声的，二胡、琵琶演奏时，是由琴弦的振动发声的，故A错误；
B．唢呐独奏时，越用力吹，空气柱的振动的幅度越大，发出声音的响度越大，故B错误；
C．声音的传播需要介质，优美动听的歌声是通过空气传播到现场观众耳中的，故C正确；
D．观众在音乐中感受到音乐艺术的魅力，说明声音可以传递信息，故D错误。
故选C。
3. 光与影的世界是生活也是艺术，摄影作品将之展现得奇妙而瑰丽。下图中可以用光的直线传播解释的是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  奇妙的“倒影”	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  地面上的影子
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  瑰丽的彩虹	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  露珠下被放大的叶脉
【答案】B
【解析】
【详解】A．倒影是平面镜成像，本质上是光的反射现象，故A不符合题意；
B．地面上的影子是光在直线传播的过程中被障碍物阻挡后在地面形成的阴影，故B符合题意；
C．彩虹是太阳光照射到雨滴或水气上发生色散所形成的，彩虹的形成是光的色散现象，故C不符合题意；
D．露珠下的叶脉被放大是光的折射现象，椭圆的露珠相对于是一个放大镜，所以能形成正立、放大的虚像，故D不符合题意。
故选B。
4. 寒冷的冬天，蒸气氤氲，一把米粉下锅，烫煮一分钟有余，再加入酸菜、辣椒油，一把香菜末撒上去，一碗香气四溢的岳池米粉就上桌了。下列说法正确的是（　　）
A. 烫煮米粉时，锅内沸腾的水温度不断升高
B. 刚出锅的米粉冒出的“白气”是汽化现象
C. 米粉烫嘴，是因为米粉温度高，含有的热量多
D. 米粉香气四溢，是因为分子在不停地做无规则运动
【答案】D
【解析】
【详解】A．锅里的水沸腾了，说明水的温度达到了沸点，水继续吸热但温度不变，故A错误；
B．刚出锅的米粉冒出的“白气”是水蒸气在空气中遇冷液化成的小水珠，是液化现象，故B错误；
C．热量是在热传递过程中所改变的那部分内能，可以说含有多少内能，但不能说含有热量，如果没有发生热传递就没有热量，故C错误；
D．米粉香气四溢，这是扩散现象，是因为分子在永不停息地做无规则运动，故D正确。
故选D。
5. 当今社会，运动已成为一种生活方式。在以下日常运动情景中，说法正确的是（　　）
A. 用力将足球踢出，说明力可以改变物体的运动状态
B. 篮球离手后能继续向前运动，是由于受到惯性的作用
C. 游泳时人对水的作用力与水对人的作用力是一对平衡力
D. 上升的排球到达最高点时，若所受外力全部消失，则其一定做匀速直线运动
【答案】A
【解析】
【详解】A．足球原来静止在地面，用力将足球踢出，足球就由静止变为运动，说明力可以改变物体的运动状态，故A正确；
B．篮球离手后能继续向前运动，是因为篮球具有惯性。惯性是物体的固有属性，惯性不是力，不能说受到惯性的作用，故B错误；
C．人对水的作用力，人是施力物体，水是受力物体；水对人的作用力，水是施力物体，人是受力物体。它们大小相等，方向相反，相互作用在同一直线上，这是一对相互作用力，故C错误；
D．竖直上升的排球到达最高点时速度为零，若所受外力全部消失，排球会保持静止状态；如果斜向上升的排球到达最高点时速度不为零，若所受外力全部消失，排球会匀速直线运动，故D错误。
故选A。
6. 关于下列四幅图，说法错误的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 甲图中，人站在绝缘凳上，双手同时握住火线和零线会触电
B. 乙图反映了电动机的工作原理
C. 丙图中，“中国天眼”可接收来自太空的电磁波帮助人类探索宇宙起源和演化
D. 丁图中，核电站是利用核裂变释放的能量来发电的
【答案】B
【解析】
【详解】A．甲图中，人站在绝缘凳上，双手同时握住火线和零线电流会从右手经胳膊到左手，会使人触电，故A正确，不符合题意；
B．乙图中，线圈切割磁感线，产生感应电流使灯泡发光，反映了发电机的工作原理，故B错误，符合题意；
C．丙图中，来自太空的电磁波可被“中国天眼”接收，通过对信息的分析，帮助人类探索宇宙起源和演化，故C正确，不符合题意；
D．丁图中，核电站的主要设备是核反应堆，它是利用核裂变释放的能量来发电的，故D正确，不符合题意。
故选B。
7. 下列有关事例的描述正确的是（　　）
A. 三峡船闸利用了连通器的原理
B. 医生用注射器将药液注入肌肉是利用了大气压强
C. 拦河坝设计成上窄下宽是因为液体压强随深度的增加而减小
D. 高原边防哨所战士用压力锅煮面条是因为气压越高，液体沸点越低
【答案】A
【解析】
【详解】A．船闸和河道是上端都开口，下部相连的结构，当河面和船闸水面相平时，船开进船闸室，然后通过船闸底部放出水或者放进水，使船闸室水面与另一边河面相平时，船驶出船闸室。这是利用连通器的原理，故A正确；
B．医生用注射器将药液吸入是利用大气压，把药液注入肌肉是手动施力按压推动活塞，从而把药液压入肌肉，故B错误；
C．拦河坝设计成上窄下宽的形状，是因为液体压强随深度的增加而增大，水越深的位置受到水的压强越大，所以需要比较宽的河坝才不会被水压垮，故C错误；
D．高原地区海拔较高，空气密度小，大气压较低。水的沸点随气压的增大而增大，减小而减小，高压锅就是让锅内形成密闭空间，通过水蒸气的含量增大来增大锅内水面的压强，从而增大水的沸点，故D错误。
故选A。
8. 下列安全警示语与物理知识对应正确的是（　　）
A. “雨天路滑，请小心驾驶”——滑动摩擦力的大小与压力大小有关
B. “请勿高空抛物”物体下落过程中动能转化为重力势能
C. “请勿用湿手触摸电器”——皮肤潮湿时人体的电阻会变大
D. “上车请系好安全带”——防止惯性带来的危害
【答案】D
【解析】
【详解】A．“雨天路滑，请小心驾驶”说的是下雨天，路面有水，接触面较光滑，行车时容易打滑，这是滑动摩擦力的大小与接触面粗糙程度有关，故A错误；
B．物体从高处落下，在质量不变的条件下，高度降低，重力势能减小；速度增大，动能增大；这个过程是重力势能转化为动能，故B错误；
C．不要用湿手触摸电器是因为湿手上的水是导体，人体也是导体，用湿手触摸电器容易发生触电事故不安全，故C错误；
D．上车就要系好安全带，当车辆遇到紧急情况需要突然刹车或转弯时，车里的人因为具有惯性，要保持之前的运动状态。系好安全带是为了防止惯性带来的危害，故D正确。
故选D

9. 某科技兴趣小组为检测水流速度变化的情况，设计了检测水流速度变化的模拟电路。已知电源电压保持不变，是定值电阻，机翼状的探头始终浸没在水中，通过连杆带动滑动变阻器的滑片上下移动（注：水流速度越大，探头上下表面的压力差越大）。下列能实现水流速度越大，电表示数越大的电路图是（　　）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】A
【解析】

【详解】A．如图所示，两个电阻串联，电压表测定值电阻两端的电压。当水流速度增大时，机翼状的探头上方流速较大，压强较小，变阻器滑片向上移动，电路总电阻减小，根据欧姆定律可知，通过电路的电流增大，根据可知，电压表示数增大，故A符合题意；
B．如图所示，两个电阻串联，电压表测变阻器两端的电压。当水流速度增大时，机翼状的探头上方流速较大，压强较小，变阻器滑片向上移动，根据串联电路分压原理可知，电阻越小，其两端电压越小，所以电压表示数会减小，故B不符合题意；
C．如图所示，两个电阻串联，电流表测通过电路的电流。当水流速度增大时，机翼状的探头下方流速较大，压强较小，变阻器滑片向下移动，电路总电阻增大，根据欧姆定律可知，电阻增大，通过电路的电流会减小，即电流表示数变小，故C不符合题意；
D．如图所示，两个电阻并联，电流表测通过干路的电流。当水流速度增大时，机翼状的探头下方流速较大，压强较小，变阻器滑片向下移动，变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，支路的电流变小；在并联电路中，总电流等于各支路电流之和，定值电阻支路的电流不受影响，所以干路电流变小，即电流表示数变小，故D不符合题意。
故选A。




10. 一个未装满饮料的密闭瓶子、正立放在桌面上如图甲所示，饮料对瓶底的压力为，瓶子对桌面的压强为；倒立放在桌面上如图乙所示，饮料对瓶盖的压力为，瓶子对桌面的压强为。则下列关系式正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  




A. 　	B. 　




C. 　	D. 　
【答案】C
【解析】

【详解】（1）如图所示，下部分是圆柱形状，甲图中饮料对瓶底的压力大小等于饮料的重力；乙图中饮料对瓶盖的压力等于以瓶盖面积为底面积，饮料高度为高的等体积饮料的重力，故乙图中饮料对瓶盖的压力小于饮料的重力；所以可以判断甲图中饮料对瓶底压力较大，即。


（2）把瓶子和瓶内的饮料视为一个整体，无论是正放还是倒放，瓶子对桌面的压力相等。如图可知，当瓶子正放时受力面积较大，倒放时受力面积较小，根据可知，受力面积小的压强大，即。


综上可知，题目四个选项中只有C选项是同时满足，，故C正确，ABD错误。
故选C。
11. 学习了简单机械知识后，某同学自制了如图所示的晾衣架。他将50N的衣物挂在横杆上，拉绳使其匀速上升1.6m，用时5s（上升过程中，横杆保持水平），此过程该装置的机械效率为80%（不计绳重及摩擦）。下列分析正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
A. 拉力做功80J	B. 拉力的功率为20W
C. 动滑轮重12.5N	D. 若增大衣物的质量，机械效率将减小
【答案】B
【解析】
【详解】A．如图，滑轮组做的有用功


拉力做的功


故A错误；
B．拉力的功率


故B正确；
C．滑轮组做的额外功


动滑轮与横杆的总重


则动滑轮的重小于12.5N，故C错误；

D．若增大衣物的质量，滑轮组的额外功不变，有用功增多，由可知，机械效率将提高，故D错误。
故选B[image: ]


12. 如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从a端移至b端的过程中，消耗的电功率P1随阻值变化关系如图乙所示。下列分析错误的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  

A. 定值电阻为10Ω
B. 电源电压为12V
C. 滑片P置于b端时，闭合开关S，电压表的示数为10V

D. 滑片P置于b端时，闭合开关S，通电1分钟产生的热量为24J
【答案】C
【解析】

【详解】如图所示，定值电阻和滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测通过电路的电流。如图乙可知，当R1=10Ω时，P1=3.6W，根据可知，此时电路中通过的电流为


则此时滑动变阻器两端电压为


根据串联电路中电流处处相等和总电压等于各部分电压之和可得

   ①

滑片P置于b端时，R1=50Ω，P2=2W，根据可知，此时电路中通过的电流为


则此时滑动变阻器两端电压为


根据串联电路中电流处处相等和总电压等于各部分电压之和可得

   ②
联立①②解得：R2=10Ω，电源电压U=12V
则滑片P置于b端时，R2两端电压即电压表示数为



滑片P置于b端时，通电1分钟产生的热量为



A．定值电阻为10Ω，故A正确，A不符合题意；
B．电源电压为12V，故B正确，B不符合题意；
C．滑片P置于b端时，闭合开关S，电压表的示数为2V，故C错误，C符合题意；

D．滑片P置于b端时，闭合开关S，通电1分钟产生的热量为24J，故D正确，D不符合题意。
故选C。
二、填空题（每空1分，共14分）
13. 丽丽发现奶奶家常用的电风扇上容易布满灰尘，主要是因为旋转的扇叶与空气发生摩擦，使其带了电，说明带电体具有吸引______的性质。家庭电路中，电风扇与其它家用电器是______联的。
【答案】    ①. 轻小物体    ②. 并
【解析】
【详解】[1] 风扇上旋转的扇叶与空气发生摩擦会产生静电，带电的扇叶吸引灰尘能说明带电物体有吸引轻小物体的性质。
[2]家庭电路中电风扇与其他家用电器能独立工作，互不影响，故是并联的。
14. 汽车已成为现代生活中不可缺少的一部分，燃油汽车多采用四冲程汽油机，它主要通过______冲程获得动力。随着科技的发展，太阳能汽车进入了人们的视野，其主要通过将太阳能转化为电能来获得动力，太阳能是______（选填“可再生”或“不可再生”）能源。
【答案】    ①. 做功    ②. 可再生
【解析】
【详解】[1]汽油机工作一个循环有四个冲程，其中只有做功冲程是通过高温高压气体对外做功，把内能转化为机械能，给汽车提供动力，其他三个冲程都是辅助冲程。
[2]太阳能来源于太阳内部源源不断的核聚变过程中释放的能量，可以视为是用之不竭的，属于可再生能源。
15. “玉兔二号”月球车在月球表面留下了属于中国的第一道印记。登月前，在水平地面上进行测试时，月球车匀速行驶45m，用时15min，则月球车行驶的速度为______m/s；月球车的质量为135kg，若车受到的阻力为车重的0.2倍，则月球车的牵引力为______N。（g=10N/kg）
【答案】    ①. 0.05    ②. 270
【解析】
【详解】[1] 月球车匀速行驶45m，用时15min，则月球车行驶的速度为


[2] 月球车的质量为135kg，则在地面的重力为


月球车匀速行驶时，牵引力等于阻力为


16. 2023年5月28日，我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机——C919圆满完成商业首飞。C919加速升空时，机械能___________（选填“增大”或“减小”），以地面为参照物，它是___________（选填“静止”或“运动”）的。
【答案】    ①. 增大    ②. 运动
【解析】
【详解】[1]C919加速升空时，如果忽略油耗引起的客机自身质量的变化，客机的速度和高度都增加，动能和重力势能都增大，机械能等于动能与势能之和，因此机械能增大。
[2]以地面为参照物，客机加速升空时相对地面的位置发生了变化，它是运动的。
17. 如图所示为我国古人运送巨木的劳动情景示意图，他们通过横杆、支架、石块等将其移到其他地方，移动过程中支架下端垫有底面积较大的石块是为了___________（选填“增大”或“减小”）支架对地面的压强；若他们无法将巨木抬起，则有可能抬起巨木的改进方案有___________（填写番号）。①再增加几个人在横杆右端往下压②用另一根硬棒绑在横杆上加长横杆③增大横杆上悬绳与支架之间的距离。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 减小    ②. ①②
【解析】
【详解】[1]支架下端垫有底面积较大的石块，是为了在压力不变，增大接触面的面积从而减小支架对地面的压强。
[2]由图中可知，该装置构成了一个杠杆，若他们无法将巨木抬起，则根据杠杆平衡条件
F1l1=F2l2
可知，为了抬起巨木，在阻力与阻力臂不变时，可以采取增大动力或动力臂等措施将巨木抬起；
① 再增加几个人[image: ]横杆右端往下压时，增大了动力，故①符合题意；
② 用另一根硬棒绑在横杆上加长横杆时，增大了动力臂，故②符合题意；
③ 增大横杆上悬绳与支架之间的距离时，增大了阻力臂，故③不符合题意。
故选①②。
18. 如图所示为灯泡L和定值电阻R的U—I图像，若将L和R并联在电源电压为6V的电路中，则整个电路的总电流为___________A；若将其串联在电源电压为4V的电路中，则L与R的阻值之比为___________。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 0.9    ②. 1︰3
【解析】
【详解】[1]将L和R并联在电源电压为6V的电路中，由并联电路中各支路电压等于电源电压可知，L和R两端电压都为6V，并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，由图可得



[2]将其串联在电源电压为4V的电路中，由串联电路中各用电器电压之和等于电源电压，串联电路中处处电流相等，由图可得，L电压为1V，电流为0.2A，R电压为3V，电流为0.2A，则L与R的阻值之比




19. 水平桌面上有一装满水的溢水杯，杯底面积为，将重为4.8N的圆柱体A用细线悬挂在弹簧测力计下缓慢浸入水中。当A的一半浸入水中时弹簧测力计的示数如图甲所示，此时A受到的浮力为______N。剪断细线，将A缓慢沉入水底，静止时如图乙所示（A与杯底不密合），与图甲相比，溢水杯对桌面的压强增加了______Pa。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】    ①. 1    ②. 280
【解析】
【详解】[1]由题可知圆柱体重4.8N，当圆柱体A的一半浸入水中时弹簧测力计的示数如图甲所示，弹簧测力计分度值为0.2N，此时的示数为3.8N，则此时圆柱体A受到的浮力为



[2] 当圆柱体A的一半浸入水中时受到的浮力为1N，根据可知，则当圆柱体A的全部浸入水中时受到的浮力为2N。如图乙所示，圆柱体A对溢水杯底的压力为


根据阿基米德原理可知，圆柱体受到浮力等于排开水的重力，所以圆柱体A浸没在水中时对溢水杯底部的压力就等于溢水杯对桌面增加的压力，则溢水杯对桌面增加的压强为


三、作图题（每题1分，共3分）
20. 如图所示，一束光从水里斜射入空气中，请在图中画出反射光线和大致的折射光线。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】光由水中斜射向空气中，在界面发生反射，由光的反射特点，反射角等于入射角，作出反射光线；由于从水中斜射向空气中，由光的折射特点可知，折射角大于入射角，作出折射光线，如下图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
21. 如图所示，请画出老鹰所受重力的示意图（作用点在O点）。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】老鹰受到的重力竖直向下，作用点在重心，过O点竖直向下做线段，标上重力的符号G，如图
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
22. 如图所示，请标出通电螺线管的N极和A点的磁感线方向。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【解析】
【详解】如图，螺线管中的电流右进左出，右手握住螺线管，四指环绕的方向指向电流方向，大拇指所指的一端为螺线管的N极，通电螺线管的右端为N极；磁体外部磁感线从N极出发，回到S极，A点的磁感线方向向左，如图
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
四、实验探究题（每空1分，共12分）
23. 小军爱动手、爱思考，以下是他做的一些实验。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）小军在探究“某固体熔化时温度的变化规律”实验中，绘制了该固体熔化时温度随时间变化的图像，如图甲所示。请根据图像回答问题：
①该固体是晶体还是非晶体？___________。
②该固体熔化过程大约持续了___________min。
（2）小军用焦距为10cm的凸透镜探究成像规律，如图乙所示，烛焰在光屏上（图中光屏未画出）成清晰的倒立、___________（选填“放大”“缩小”或“等大”）的实像。该成像规律在生活中的应用非常广泛。下列选项中属于该成像规律应用的有___________（填写番号）。①照相机②投影仪③显微镜物镜④望远镜物镜
【答案】    ①[image: ] 晶体    ②. 4    ③. 缩小    ④. ②③

【解析】
【详解】（1）①[1]由图像可知，此固体从20℃加热2min，温度达到48℃，虽然继续吸收热量，但温度不再升高，直到6min左右温度继续升高，也就是2min-6min时间内吸收热量，温度不变，所以该固体是晶体。
②[2]由图像可知，该晶体2min-6min时间内吸收热量，温度不变，则此过程内熔化，可知熔化的时间为4min。
（2）[3][4]由图乙可知，蜡烛到凸透镜的距离为17cm，而凸透镜的焦距为10cm，可知物距大于一倍焦距小于二倍焦距，成倒立、放大的实像；生活中利用该原理的投影仪、显微镜物镜。
故选②③。
24. 化学创新实验小组的同学，在老师的带领下配制了可用于消毒的次氯酸钠溶液。小明对该溶液的密度很感兴趣，他利用托盘天平、量筒和烧杯对其进行测量。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（1）将托盘天平放在水平桌面上，游码放到标尺左端的零刻度线处，此时指针位置如图甲所示，则应向___________（选填“左”或“右”）调节平衡螺母使横梁平衡；


（2）在烧杯中倒入适量的次氯酸钠溶液，用调节好的天平测得溶液和烧杯的总质量，如图乙所示，___________g。再把烧杯中部分溶液倒入量筒中，如图丙所示，读出量筒中溶液的体积V；



（3）测出烧杯和剩余溶液的总质量为94.2g，则该溶液的密度___________；
（4）在“天宫课堂”中，航天员王亚平为大家直播演示了很多有趣的实验，如果请航天员在天宫做此实验，她___________（选填“能”或“不能”）成功完成。
【答案】    ①. 左    ②. 136.2    ③. 1.05×103    ④. 不能
【解析】
【详解】（1）[1]由图甲可知，指针向右偏，说明天平右侧较沉，所以应将平衡螺母向左调整[image: ]
（2）[2]由图乙可知，砝码的质量为135g，游码的读数为1.2g，所以溶液和烧杯的总质量


（3）[3]由图丙可知，倒入量筒中的溶液的体积V=40cm3，倒入量筒的溶液的质量


所以溶液的密度


（4）[4]太空是失重环境，无法使用托盘天平，所以不能完成实验。
25. 小明利用甲图所示的器材“测量小灯泡的电阻”，其中电源电压恒为3V，小灯泡的额定电流为0.2A。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    
（1）请用笔画线代替导线，将甲图电路连接完整（要求：滑片P向右移，电路中电流变大，导线不得交叉）；（         ）
（2）检查电路连接无误后，闭合开关，移动滑片P，小明发现小灯泡始终不亮，电压表示数接近电源电压，电流表几乎无示数，经检查电表完好，则故障可能是___________；

（3）故障排除后，小明移动滑片P，使小灯泡正常发光，此时电压表的指针位置如图乙所示，由此可知小灯泡正常发光时的电阻为___________；
（4）小明发现在相同情况下，长期使用的灯泡的亮度明显不如规格相同的新灯泡亮。请你帮他分析灯泡变暗的原因可能是：___________（写出1条即可）。
【答案】    ①. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]    ②. 小灯泡断路    ③. 12.5    ④. 见解析
【解析】
【详解】（1）[1]由于滑片P向右移，电路中电流变大，则可知，滑动变阻器的阻值变小，故完整的电路图如下图所示
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
（2）[2]由于小灯泡始终不亮，且电流表几乎无示数，经检查电表完好，说明电路中没有电流，电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源并联，则可能的故障可能是小灯泡断路。

（3）[3]由图乙可知，电压表接入电路的是小量程，小量程的分度值为0.1V，故电压表的示数为2.5V，又小灯泡的额定电流为0.2A，则根据可知，小灯泡正常发光时的电阻为



（4）[4]小灯泡长期使用，灯丝由于表面升华而变细，在材料和长度不变的情况下，灯丝的横截面积越小，灯丝电阻越大，根据可知，灯泡的实际功率变小，会导致小灯泡变暗。
五、计算题（26、27题各4分，28题5分，共13分）


26. 小红一家到某基地露营时，用火炉将质量为2kg、初温为20℃的水加热到60℃，燃烧了100g木炭。已知：水的比热容，木炭的热值。求：
（1）水吸收的热量；
（2）该火炉烧水的热效率。


【答案】（1）；（2）
【解析】
【详解】解：（1）水吸收的热量为


（2）燃烧100g木炭放出的热量为


该火炉烧水的热效率



答：（1）水吸收的热量为；

（2）该火炉烧水的热效率为。

27. “曹冲称象”是妇孺皆知的故事。某科创小组仿效曹冲，制作了一台“浮力秤”，用来测量物体的质量。浮力秤由秤盘和高度为20cm，底面积为0.1m2的圆柱体组成。如图所示，将浮力秤放入水中，静止时浸入水中的深度为8cm，已知：，g=10N/kg。求：
（1）当秤盘不放物体时，浮力秤下表面受到水的压强；
（2）浮力秤的重力；
（3）浮力秤能测物体的最大质量。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  
【答案】（1）800Pa；（2）80N；（3）12kg
【解析】
【详解】解（1）如图，由题可知，当秤盘不放物体时，浮力秤下表面受到水的压强为


（2）由题可知，浮力秤静止在水中时排开水的体积为


根据阿基米德原理，浮力秤静止在水中时受到的浮力为


因为浮力秤静止在水中时是漂浮状态，则重力等于浮力为80N。
（3）当浮力秤上表面刚刚和水面相平时，能够受到最大浮力为


所以能够测出物体的最大重力为


则浮力秤能测物体的最大质量为


答：（1）当秤盘不放物体时，浮力秤下表面受到水的压强为800Pa；
（2）浮力秤的重力为80N；
（3）浮力秤能测物体的最大质量为12kg。







28. 轩轩设计了一款高、中、低三个档位的迷你多功能电锅，其部分设计参数如图甲所示，简化电路如图乙所示，、、为电热丝，其中。电锅在高温档、中温档工作时，开关均处于闭合状态；在低温档工作时，开关、均处于断开状态，闭合开关S，移动滑片，可调节低温档的功率。
（1）求电锅在高温档正常工作时的电
流；


（2）求电锅中温档功率；




（3）现有、、三种规格，为了达到轩轩设计的低温档功率范围，请通过计算说明他选择的哪一种。


	额定电压
	30V

	高温档功率
	150W

	中温档功率
	？W

	低温档功率范围
	20w-50W


甲
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  

【答案】（1）5A；（2）90W；（3）滑动变阻器选择的规格为“”
【解析】
【详解】解：（1）电锅在高温挡时的功率P高=150W，则电锅在高温挡正常工作时的电流为




（2）由题可知，电锅在高温档时开关均处于闭合状态，根据可知，R1与R2并联。则通过R1的电流为


则通过R2的电流为


则R2的阻值为


根据题意可知，电锅中温挡时电流仅有R2，则功率为


（3）由题可知，低温挡时R0和R2串联，当低温档功率最小为20W时，电路最大总电阻为


则滑动变阻器的阻值为


当低温档功率最大为50W时，电路最小总电阻为


则滑动变阻器的阻值为


则滑动变阻器需要的电阻范围是


又因为功率最大时通过的电流为



所以滑动变阻器只能选择[image: ]规格为“”。
答：（1）电锅在高温档正常工作时的电流为5A；
（2）电锅中温档时的功率为90W；

（3）滑动变阻器选择的规格为“”。
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