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14.两个物体接触不一定发生力的作用。还要看有没有挤压，相对运动等条件。两个不接触的物体之间不一定没有产生力的作用，例如：吊在天花板上的电灯没有和地球接触，但是却受到重力的作用，磁铁和铁钉不接触彼此之间都受到磁力的作用。                      
15.摩擦力和压力、接触面的粗糙程度有关，压强和压力、接触面积的大小有关。

16.杠杆调平：左高左调；天平调平：指针偏左右调。两侧的平衡螺母调节方向一样。

17.动滑轮一定省一半力。只有沿竖直或水平方向拉，才能省一半力。

18.画力臂的方法：一找支点（杠杆上固定不动的点），二画力的作用线（把力延长或反向延长），三连距离（过支点，做力的作用线的垂线）、四标字母。

19.  动力最小，力臂应该最大。力臂最大做法：在杠杆上找一点，使这一点到支点的距离最远。

20.  液体压强跟液柱的粗细和形状无关，只跟液体的密度和深度有关。深度是指自由液面到液体内某一点的距离（或者说：某点的深度是该点到液体自由表面的竖直距离）。不是高度。

21．固体压强先运用F＝G计算压力，再运用P＝F/S计算压强，液体压强先运用P＝ρg h计算压强，再运用F＝PS计算压力（注意单位，对于柱体则两种方法可以通用）
22.形状不同的容器内盛重为G的液体，液体对容器底部的压力F和液重G的关系是：

收口式容器（上小下大）F>G ；敞口式容器（上大下小）F<G ；柱形容器F=G。

23.  托里拆利实验水银柱的高度差和管子的粗细倾斜等因素无关，只跟当时的大气压有关。

24.  浮力和深度无关，只跟液体密度、物体浸在液体中的体积有关。浸没时V排＝V物，部分浸入时V排<V物（物体排开液体的体积总是等于物体浸入液体中的体积）

25.求浮力要首先看物体的状态：若漂浮或悬浮则直接根据F浮 = G计算，若有弹簧测力计测可以根据F浮 = G－F拉计算，若知道密度和体积则根据F浮=G排=ρ液g v排计算，如果知道物体上下表面受到的液体施加的压力F向上和F向下
则F浮=F向上﹣F向下                        
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