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一 高考题组
1．(单选)(2011·高考北京卷)如图所示电路，电源内阻不可忽略．开关S闭合后，在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中(　　)
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A．电压表与电流表的示数都减小
B．电压表与电流表的示数都增大
C．电压表的示数增大，电流表的示数减小
D．电压表的示数减小，电流表的示数增大
2．(2013·高考上海卷)如图，电路中三个电阻R1、R2和R3的阻值分别为R、2R和4R.当电键S1断开、S2闭合时，电源输出功率为P0；当S1闭合、S2断开时，电源输出功率也为P0.则电源电动势为________；当S1、S2都断开时，电源的总功率为________．
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二 模拟题组
3.
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(单选)(2014·衡阳模拟)如图所示的U－I图象中，直线a为某一电源的路端电压与电流的关系图线，直线b为某一电阻R的伏安特性曲线，两图线相交于(2,2)．用该电源和该电阻组成闭合电路，电源的输出功率和电源的内电阻分别是(　　)

A．6 W,1 Ω　　　　　　　　
B．6 W,0.5 Ω
C．4 W,1 Ω  
D．4 W,0.5 Ω
4．(单选)(2014·福建三明联考)两电源电动势分别为E1、E2(E1＞E2)，内阻分别为r1、r2.当这两个电源分别和一阻值为R的电阻连接时，电源输出功率相等．若将R减小为R′，电源输出功率分别为P1、P2，则(　　)

A．r1＜r2，P1＜P2  
B．r1＞r2，P1＞P2
C．r1＜r2，P1＞P2  
D．r1＞r2，P1＜P2
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5．(单选)(2014·山东莘县质检)如图所示，两平行金属板间带电质点P原处于静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时，则(　　)

A．电压表读数减小　　　　
B．电流表读数减小
C．质点P将向上运动  
D．R3上消耗的功率逐渐增大
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1．[解析]选A.由变阻器R0的滑动端向下滑可知R0连入电路的有效电阻减小，则R总减小，由I＝eq \f(E,R总＋r)可知I增大，由U内＝Ir可知U内增大，由E＝U内＋U外可知U外减小，故电压表示数减小．由U1＝IR1可知U1增大，由U外＝U1＋U2可知U2减小，由I2＝eq \f(U2,R2)可知电流表示数变小，故A正确．

2．[解析]S1断开，S2闭合时：P0＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(E,R＋r)))2·R；  
S1闭合、S2断开时：P0＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(E,4R＋r)))2·4R，

联立得：r＝2R，E＝3eq \r(P0·R)，

当S1、S2都断开时，P＝eq \f(E2,7R＋r)＝eq \f(E2,9R)＝P0.
[答案]3eq \r(P0R)　P0
3．[解析]选D.由题图中图线a的截距可知，电源的电动势为E＝3 V；由题图中图线a的斜率可知电源的内阻为r＝0.5 Ω；由题图中a、b两图线的交点可知，闭合电路的总电流及路端电压分别为2 A和2 V．因此，电源的输出功率为P＝UI＝4 W，A、B、C错误，D正确．

4．[解析]选D.如图所示由伏安特性曲线可知，r1＞r2，若将R减小为R′，电源输出功率P1＜P2，选项D正确．
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5．[解析]选A.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时，R4接入电路部分的电阻减小，外电路总电阻减小，干路电流增大，电源内阻分担的电压增大，则路端电压减小，R1分担电压增大，则平行金属板两极板间电压减小，带电质点P所受电场力减小，质点P将向下运动，选项C错误；R3两端电压减小，R3中电流减小，电流表读数增大，选项B错误；R3上消耗的功率逐渐减小，选项D错误；由于R2中电流增大，R2两端电压增大，故电压表读数减小，选项A正确．
