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一 高考题组
1．(单选)(2012·高考上海卷)当电阻两端加上某一稳定电压时，通过该电阻的电荷量为0.3 C，消耗的电能为0.9 J，为在相同时间内使0.6 C的电荷量通过该电阻，在其两端需加的电压和消耗的电能分别是(　　)

A．3 V,1.8 J　　　　　　　　
B．3 V,3.6 J
C．6 V,1.8 J  
D．6 V,3.6 J
2．(单选)(2012·高考浙江卷)功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W的白炽灯相当．根据国家节能战略，2016年前普通白炽灯应被淘汰．假设每户家庭有2只60 W的白炽灯，均用10 W的LED灯替代，估算出全国一年节省的电能最接近(　　)

A．8×108 kW·h  
B．8×1010 kW·h
C．8×1011 kW·h  
D．8×1013 kW·h
二 模拟题组
3．(多选)(2014·济南模拟)如图所示，R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体，但R1的尺寸比R2的尺寸大．在两导体上加相同的电压，通过两导体的电流方向如图，则下列说法中正确的是(　　) 
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A．R1中的电流小于R2中的电流
B．R1中的电流等于R2中的电流
C．R1中自由电荷定向移动的速率大于R2中自由电荷定向移动的速率
D．R1中自由电荷定向移动的速率小于R2中自由电荷定向移动的速率
4．(单选)
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酒精测试仪的工作原理如图所示，其中P是半导体型酒精气体传感器，该传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度c成正比，R0为定值电阻．以下关于电压表示数的倒数eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,U)))与酒精气体浓度的倒数eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,c)))之间关系的图象，正确的是(　　)
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1．[解析]选D.由q＝It可知，相同时间通过的电荷量为原来的2倍，则电流为原来的2倍，由U＝IR可知电压为原来的2倍．由W＝qU可知原来的电压为U＝3 V，故电阻两端现在所加电压为6 V，消耗的电能为3.6 J，D正确．

2．[解析]选B.假设每户每天只亮灯5个小时，每户每年节电E＝2×(60－10)×10－3×5×365 kW·h＝182.5 kW·h.假设每户有3口人，全国有4亿户左右．节电总值为E总＝4×108×182.5 kW·h＝7.3×1010 kW·h，故B正确．

3．[解析]选BD.设正方形的边长为L、导体厚度为d，则I＝eq \f(U,R)，R＝ρeq \f(L,S)＝ρeq \f(L,L·d)＝eq \f(ρ,d)，则I＝eq \f(Ud,ρ)，故R1、R2中的电流相等，A错误，B正确．由I＝nqSv＝nqLdv得，L大则v就小，C错误，D正确．

4．[解析]选A.I＝eq \f(E,R0＋r＋r′)，UR0＝eq \f(ER0,R0＋r＋r′)
所以eq \f(1,UR0)＝eq \f(1,ER0)r′＋eq \f(R0＋r,ER0)
由题意知r′＝keq \f(1,c)(k为常数)

故eq \f(1,U)＝eq \f(k,ER0)·eq \f(1,c)＋eq \f(R0＋r,ER0)，显然A正确．

