
泰州市二O二一年初中学业水平考试物理试题

请注意：

1.本试卷分选择题和非选择题两个部分。

2.答题卡正面为化学学科的答题范围，反面为物理学科的答题范围。所有试题的答案均填写在答题卡上，答案写在试卷上无效。

3.作图必须用2B铅笔，并加黑加粗。

第一部分选择题（共24分）

一、选择题（每小题4个选项中只有1个符合题意，每小题2分，共24分）

1. 下列有关物理量的估测符合实际的是（　　）

A. 一名中学生的体重约为50N
B. 正常洗澡水的温度约为85℃

C. 初中生课桌的高度约为80cm
D. 一台空调的功率约为100W
【答案】C

【解析】
【分析】

【详解】A．一名中学生的体重约为500N，故A不符合题意；

B．正常洗澡水的温度约为40℃，故B不符合题意；

C．初中生课桌的高度约为80cm，故C符合题意；

D．一台空调的功率约为1000W，故D不符合题意。

故选C。

2. 下列能源中属于可再生能源的是（　　）

A. 石油
B. 煤炭
C. 天然气
D. 风能

【答案】D

【解析】
【分析】

【详解】ABC．石油、煤炭、天然气在短时间内不能从自然界中得到补给，是不可再生能源，故ABC不符合题意；

D．风能可以从自然界源源不断获得，是可再生能源，故D符合题意。

故选D。

3. 下列与声现象有关的说法，不正确的是（　　）

A. 禁鸣喇叭是在声源处减弱噪声

B. 看电视时调节音量改变的是声音的音调

C. “隔墙有耳”说明声音可以在固体中传播

D. 人在月球上不能直接对话，是因为真空不能传声

【答案】B

【解析】
【分析】

【详解】A．禁鸣喇叭是禁止噪声的产生，是在声源处减弱噪声，故A正确，不符合题意；

B．响度是指声音的强弱（声音的大、小声），看电视时调节音量改变的是声音的响度，故B不正确，符合题意；

C．“隔墙有耳”说明墙可以传播声音，即声音可以在固体中传播，故C正确，不符合题意；

D．声音的传播需要介质，人在月球上不能直接对话，是因为真空不能传声，故D正确，不符合题意。

故选B。

4. 下列对应的物态变化中，属于熔化的是（　　）

A. [image: image1.png]


冬天河水结冰

B. [image: image2.png]Al
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铁丝网上的霜

C. [image: image3.png]


冰袋给病人降温

D. [image: image4.png]


冒出的“白气”

【答案】C

【解析】
【分析】

【详解】A．冰的形成是水由液态变为固态的凝固现象，故A不符合题意；

B．霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶，故B不符合题意；

C．用冰袋能给病人降温，是因为固态冰熔化过程中吸热，故C符合题意；

D．“白气”是水蒸气液化形成的，故D不符合题意。

故选C。

5. 下列现象中，由于光的反射形成的是（　　）

A. 泰州大桥在水中的“倒影”
B. 日食

C. 雨后天空出现的彩虹
D. 池水变“浅”

【答案】A

【解析】
【分析】

【详解】A．泰州大桥在水中的“倒影”属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故A符合题意；

B．日食原因是光的直线传播，故B不符合题意；

C．雨后天空出现的彩虹是由光的色散形成的，属于光的折射，故C不符合题意；

D．池水变“浅”是由光的折射形成的，故D不符合题意。

故选A。

6. 关于粒子和宇宙，下列说法不正确的是（　　）

A. 摩擦起电的实质是电子的转移

B. 分子间仅存在吸引力，不存在排斥力

C. 宇宙中天体的位置不是恒定不变的

D. 物体温度降低，分子的无规则运动速度减慢

【答案】B

【解析】
【分析】

【详解】A．摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到了另一物体上，失去电子的物体带正电，得到电子的物体带负电，故A正确，不符合题意；

B．分子间既有引力，又有斥力，故B错误，符合题意；

C．大到天体、小到微观粒子都在不停地运动，宇宙中天体的位置在不停的变化，故C正确，不符合题意；

D．温度越高，分子无规则运动越剧烈，温度越低，分子无规则运动越缓慢，故D正确，不符合题意。

故选B。

7. 如图，在均匀杠杆的A处挂3个钩码，B处挂2个钩码，杠杆恰好在水平位置平衡。下列操作中，仍能使杠杆在水平位置平衡的是（所用钩码均相同）（　　）

[image: image5.png]]





A. 两侧钩码同时向支点移动一格

B. 两侧钩码下方同时加挂一个钩码

C. 左侧加挂一个钩码，右侧加挂两个钩码

D. 左侧拿去一个钩码，右侧钩码向左移动一格

【答案】D

【解析】
【分析】

【详解】左侧2格处3个钩码，右侧3格处2个钩码，根据杠杆平衡条件，杠杆处于水平平衡；

A．两侧钩码同时向支点移动一格，即左侧3格处3个钩码，右侧4格处2个钩码
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此时不平衡，故A不符合题意；

B．两侧钩码下方同时加挂一个钩码，即左侧2格处4个钩码，右侧3格处3个钩码
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此时不平衡，故B不符合题意；

C．左侧加挂一个钩码，右侧加挂两个钩码，即左侧2格处4个钩码，右侧3格处4个钩码
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此时不平衡，故C不符合题意；

D．左侧拿去一个钩码，右侧钩码向左移动一格，即左侧2格处2个钩码，右侧2格处2个钩码
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此时平衡，故D符合题意[image: image10.wmf]。


故选D。

8. 我们在学习物理知识时，运用了很多研究方法，下列几个实例：①研究电流时，把它比作水流；②研究磁场时，引入磁感线；③在探究动能与速度关系时，控制质量相同；④用光线来描述光的传播路径和方向。其中，运用了相同研究方法的是（　　）

A. ①②
B. ②④
C. ③④
D. ②③

【答案】B

【解析】
【分析】

【详解】①研究电流时把它与水流相比，采用[image: image11.wmf]的

是类比法；

②研究磁场时，引入“磁感线”，采用的是模型法；

③研究动能与速度的关系时，让物体的质量保持不变，采用的是控制变量法；

④研究光的传播时，引入“光线”，采用的是模型法，故②④相同，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

9. 对下列四幅图的表述正确的是（　　）

[image: image12.png]



A. 甲图反映的是电动机的工作原理
B. 乙图能实现电能转化为机械能

C. 丙图闭合开关后，小磁针N极逆时针偏转
D. 丁图中小磁针N极顺时针偏转

【答案】A

【解析】
【详解】A．甲图中通电导线在磁场的作用下会运动，反映的是电动机的工作原理 ，故A正确；

B．乙图中闭合电路的部分导线切割磁感线会产生感应电流，能实现机械能转化为电能，故B错误；

C．丙图闭合开关后，由右手螺旋定则可得螺线管的左端是N极。由同名磁极相排斥，异名磁极相吸引得，小磁针N极顺时针偏转，故C错误；

D．由同名磁极相排斥，异名磁极相吸引得，丁图中小磁针N极逆时针偏转，故D错误。

故选A。

10. 2021年4月13日，中国女足成功拿到东京奥运会门票，为祖国争得荣誉。如图是女足比赛时的场景。下列关于足球比赛中涉及到的物理知识，分析正确的是（　　）

[image: image13.png]



A. 脚对球施加的力大小相同，其作用效果一定相同

B. 踢出去的足球能在空中继续运动，是因为足球受到惯性

C. 足球鞋底凹凸不平，是为了增大人与地面间[image: image14.wmf]的

摩擦力

D. 运动员用脚踢球，球飞出去，说明力是使物体运动的原因

【答案】C

【解析】
【分析】

【详解】A．力的大小、方向和作用点都影响力的作用效果，所以，脚对球施加的力大小相同，其作用效果不一定相同，故A错误；

B．惯性不是力，不能说受到惯性，故B错误；

C．足球鞋底凹凸不平，是在压力一定时，增大接触面的粗糙程度，来增大摩擦力，故C正确；

D．运动员用脚踢球，球飞出去，说明力是改变物体运动状态的原因，故D错误。

故选C。

11. 如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，下列说法正确的是（　　）

[image: image15.png]



A. 电压表V的示数变大
B. 电压表V的示数变小

C. 电压表V与电流表A1的示数之比不变
D. 电压表V与电流表A的示数之比变小

【答案】C

【解析】
【分析】

【详解】从图中可以看出，滑动变阻器R1与定值电阻R2并联，电压表V测量电源电压，电流表A1测量定值电阻R2的电流，电流表A测量干路电流。

AB．开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，电压表V的示数始终等于电源电压，因此电压表V一定不变。故AB错误；

C．电压表V与电流表A1的示数之比等于定值电阻R2的阻值。故C正确；

D．电压表V与电流表A的示数之比等于电路的总电阻。开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，电路总电阻变大，因此电压表V与电流表A的示数之比变大。故D错误。

故选C。

12. A、B两只灯泡的额定电压均为6V，通过它们的电流随两端电压变化关系如图所示，下列选项正确的是（　　）
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A. A、B两灯泡的电阻均随灯泡两端电压的增大而减小

B. 将两灯并联接在3V的电源两端，A、B两灯的实际功率之比为2：1

C. 将两灯串联接在某电源两端，使B灯恰好正常发光，电源两端电压为9V

D. 将5Ω的电阻与B灯串联接在6V的电源两端，该电阻消耗的功率为0.8W

【答案】D

【解析】
【分析】

【详解】A．由图可知，电流增大，电压变大，曲线的斜率变大，说明电阻变大，故两灯泡的电阻均随灯泡两端电压的增大而增大，故A错误；

B．将两灯并联接在3V的电源两端，两灯电压都是3V，A电流0.7A，B电流0.3A，所以A、B两灯的实际功率之比为
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故B错误；

C．使B灯恰好正常发光，所以B电压6V，电流0.5A，此时A电压2V，两灯串联，电源电压为

U=6V+2V=8V

故C错误；

D．如果电阻功率为0.8W，则电阻分压为
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电源电压6V，B分压为4V，此时电流0.4A，流过电阻电流为
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故电阻功率确实为0.8W，故D正确。

故选D。

二、填空题（本题有9小题，每空1分，共26分）

13. 2021年5月29日，搭载着天舟二号货运飞船的长征七号遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场成功升空，在火箭发射升空过程中，火箭的动能将_______（选填“变大”、“变小”或“不变”）；若以地面为参照物，该火箭是________的。

【答案】    ①. 变大    ②. 运动

【解析】
【分析】

【详解】[1]火箭发射升空的过程中，加速向上运动，速度变大，所以动能增大。

[2]若以地面为参照物，该火箭位置改变，是运动的。

14. “端午节”是中华文明最具代表性的“文化符号”之一、小明的妈妈在端午节用铁锅煮粽子是利用铁的________好，煮粽子的过程是利用________的方式增大了粽子的内能。

【答案】    ①. 导热性    ②. 热传递

【解析】
【分析】

【详解】[1]铁导热性好，用铁锅煮粽子热得更快。

[2]粽子吸收热量、温度升高，是通过热传递方式增加内能的。

15. 乘客在动车站台候车时一定要站在警戒线以内，否则动车进站时，乘客易被“吸”向车身而造成伤害事故，这是因为流体的流速越大，压强越________；如图是进站后的动车静止在水平轨道上，此时它受到的重力和_________是一对平衡力。

[image: image20.png]



【答案】    ①. 小    ②. 轨道对车支持力

【解析】
【分析】

【详解】[1]动车高速行驶时，动车周围的空气流速大压强小，乘客会被大气压压向动车。

[2]动车静止，竖直方向上车重力和铁轨对车支持力大小相等方向相反，作用在同一直线上，作用在同一物体上，是一对平衡力。

16. 如图是我国高新兴集团研发的5G警用巡逻机器人，它搭载了5个高清摄像头，具有快速测温筛查、循环播报提醒等功能，能实现全景无死角巡逻。5G警用巡逻机器人是通过________向外界发送信息的；它通过识别不同温度的物体辐射的________强度不同来实现快速测温。
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【答案】    ①. 电磁波    ②. 红外线

【解析】
【详解】[1]5G警用巡逻机器人使用5G信号，是通过电磁波向外界发送信息。

[2]红外线有热效应，不同温度的物体辐射的红外线强度不同。

17. 小明为测量小石块的密度，进行了如下实验：
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（1）将天平放在水平工作台上，游码移至标尺左端“0”刻度线处，此时指针位置如图甲所示，为使天平平衡，应将平衡螺母向________调节；小明接着用天平测出小石块的质量，测量结果如图乙所示，则小石块质量为_________g。

（2）用量筒和水测得小石块的体积为30cm3，则小石块的密度ρ=______g/cm3。

【答案】    ①. 左    ②. 72.6    ③. 2.42

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]指针右偏，说明右边重，为使天平平衡，平衡螺母应向左移动。

[2]天平游码标尺分度值为0.2g，示数为2.6g，则小石块质量为
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（2）[3]小石块的密度
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18. 目前有一种倍受关注的喷气飞行背包。如图，人背上后能通过该设备获得动力，实现人类自由单人飞翔的梦想。

[image: image25.png]



（1）该背包发动机将汽油燃烧后的气体通过喷气孔喷出，使人获得飞行动力，这是利用物体间___________，同时说明了力可以改变物体的___________。

（2）该背包每小时消耗10kg汽油，这些汽油完全燃烧放出的热量为___________J。汽油燃烧将________能转化为内能，用来对人和飞行背包做功，还有部分内能散失到空气中，但这些内能却无法再被利用来对人和飞行背包做功，说明能量的转移和转化具有________。（q汽油=4.6×107J/kg）

（3）该背包飞行高度可达近3000m，在此高度人会感到有所不适，这是因为大气压随高度的增加而_______。

【答案】    ①. 力的作用是相互的    ②. 运动状态    ③. 4.6×108    ④. 化学    ⑤. 方向性    ⑥. 降低

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1][2]该背包发动机将汽油燃烧后的气体通过喷气孔喷出，对气体有力的作用，力的作用是相互的，气体对发动机也有力的作用，使人获得飞行动力，同时力改变了人的运动状态。

（2）[3]这些汽油完全燃烧放出的热量为

Q=mq=10kg×4.6×107J/kg=4.6×108J

[4]汽油燃烧消耗汽油本身的化学能，转化为内能。

[5]但这些内能不能再被利用，说明能量的转化是具有方向性的。

（3）[6]高度越高，氧气约稀薄，大气压越低，大气压随高度的增加而变小。

19. 如图，小明将一个重为3N的小车从斜面底端匀速拉到斜面顶端，沿斜面向上的拉力为1.25N，小车沿斜面移动的距离s=1.6m，上升的高度h=0.6m。则小明对小车做的有用功是________J，斜面的机械效率是___________。

[image: image26.png]



【答案】    ①. 1.8    ②. 90%

【解析】
【分析】

【详解】[1]小明对小车做的有用功

W有=Gh=3N×0.6m=1.8J

[2]总功为

W总=Fs=1.25N×1.6m=2J

斜面的机械效率是
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20. 小明用电水壶将质量为1.8kg的水加热升温50℃，水吸收的热量为________J。若电水壶工作时功率为2000W，所消耗的电能全部被水吸收，则加热这壶水需要的时间是_______秒。小明家的电能表参数如图所示，若家中只有电水壶单独工作，则这段时间内电能表指示灯闪烁了_______次。［c水=4.2×103J/(kg·℃)］
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【答案】    ①. 
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    ②. 189    ③. 315

【解析】
【分析】

【详解】[1]水吸收的热量为
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[2]加热这壶水需要的时间是
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[3]消耗电能为W=0.105kW·h，则这段时间内电能表指示灯闪烁次数
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21. 如图是小明自制的一种测定油箱内油面高度的装置。油量表是由量程为0~0.6A的电流表改装而成的，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。已知电源电压为12V，当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，油量表指针满偏；当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小。则R0的阻值是______Ω，油量表的最小读数是______A；当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数是______A，据此推理油量表的刻度______（“均匀/不均匀”）。

[image: image33.png]



【答案】    ①. 20    ②. 0.3    ③. 0.4    ④. 不均匀

【解析】
【分析】

【详解】[1]当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，此时电路中只有R0接入电路，油量表指针满偏，其示数I0=0.6A，则R0的阻值
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[2]当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小，此时电路总电阻
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此时电路电流
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[3] 当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数
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[4]当R接入电路的电阻为0时，电路电流为0.6A；当R接入电路的电阻为R的一半时，电路电流为0.4A；当R全部接入电路时，电路电流为0.3A。由此判断理油量表的刻度是不均匀的。

三、解答题（本题有9小题，共50分。解答42、43题时应写出解题过程）

22. 根据要求完成下列作图。

（1）如图甲所示，请根据平面镜成像特点作出物体AB在平面镜MN 中所成的像A'B'。（     ）

[image: image38.png]B






（2）如图乙所示，物体沿粗糙斜面下滑，请作出物体所受重力和摩擦力的示意图。（     ）

[image: image39.png]




（3）如图丙所示，请用笔画线代替导线，正确连接家庭电路。（     ）
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【答案】    ①. [image: image41.png]


    ②. [image: image42.png]


    ③. [image: image43.png]



【解析】
【分析】

【详解】（1）平面镜成像特点是成像为等大、正立、虚像，像与物关于镜面对称，如图所示：

[image: image44.png]
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（2）物体向下滑时，重力方向竖直向下，摩擦力方向沿斜面向上，如图所示：

[image: image46.png]



（3）开关接火线，灯泡接零线，插座左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线，如图所示：

[image: image47.png]



23. 为响应国家提出的“节能减排，低碳生活”的号召。质量为60kg的小明同学每天坚持骑自行车上学，他所骑自行车质量为15kg，轮胎与水平地面的总接触面积为30cm2，在水平路面上匀速骑行时所受阻力为总重力的0.02倍（g取10N/kg）。求：

（1）小明和自行车[image: image48.wmf]的

总重力；

（2）他骑行时自行车对地面的压强；

（3）若他在水平路面上5min内匀速骑行了1500m，则他骑行时的功率是多大。

【答案】（1）750N；（2）
[image: image49.wmf]5
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；（3）75W

【解析】
【分析】

【详解】解：（1）小明和自行车的总重力

G=(m1+m2)g=(60kg+15kg)×10N/kg=750N

（2）他骑行时自行车对地面的压强
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（3）阻力为

f=0.02G=0.02×750N=15N

因为匀速，所以动力等于15N，速度为
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他骑行时的功率是

P=Fv=15N×5m/s=75W

答：（1）小明和自行车的总重力750N；

（2）他骑行时自行车对地面的压强
[image: image52.wmf]5
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（3）若他在水平路面上5min内匀速骑行了1500m，则他骑行时的功率是75W。

24. 如图是一款煲汤用的电热锅工作原理的简化电路图，该电热锅有两挡，分别是高温挡和保温挡。R1与R2均为电热丝，R1的阻值为66Ω，S1为温控开关，保温挡时的总功率是440W。求：

（1）保温挡时电路中的电流；

（2）高温挡时的电功率；

（3）若该电热锅煲汤时，高温挡工作0.5h，保温挡工作1h，则在此过程中消耗的电能是多少kW·h。
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【答案】（1）2A；（2）1100W；（3）0.99kW·h

【解析】
【分析】

【详解】解：（1）两开关都闭合，为简单电路，只闭合S，为串联电路，电阻较大，根据
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，两开关都闭合为高温，只闭合S为保温，保温挡时电路中的电流
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（2）R2阻值为


[image: image56.wmf]1

2

220V

66

Ω

=44

Ω

2A

U

R

R

I

=-=-


高温挡时的电功率
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（3）此过程中消耗的电能是
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答：（1）保温挡时电路中的电流2A；

（2）高温挡时的电功率1100W；

（3）此过程中消耗的电能是0.99kW·h。

25. 小明利用如图所示的装置研究“观察水的沸腾”实验。

[image: image59.png]



（1）A处铁圈的位置是根据___________来确定的。

（2）组装好实验器材后，小明在烧杯中倒入适量温水，用温度计来测量烧杯中水的温度，读数时视线应与温度计液柱的上表面___________

（3）在水温升高到90℃后，小明每隔1min记录一次温度计的示数，同时注意观察水中发生的现象，直至水沸腾并持续2min后停止加热，将所得的数据记录在下表中。

	时间/min
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	温度/℃
	90
	92
	94
	96
	98
	99
	99
	99


请你预测一下，当水沸腾2min后，如果小明继续加热4min，此时的水温应为________℃。

（4）实验中，小明观察到水中气泡的情形如图所示，此时烧杯中的水处于___________（选填“沸腾前”或“沸腾时”）的状态。

【答案】    ①. 酒精灯外焰高度    ②. 相平    ③. 99    ④. 沸腾时

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]因为要使用酒精灯外焰加热，所以A处铁圈高度根据酒精灯外焰高度确定。

（2）[2]温度计读数时视线应与液柱上表面相平。

（3）[3]沸腾时液体温度不变，所以沸腾后继续加热还是99℃。

（4）[4]气泡在上升过程中体积不断增大，所以是沸腾时的现象。

26. 小明为探究“影响液体内部压强的因素”，进行了如下实验：
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（1）如图甲，小明用手指轻按金属盒上的橡皮膜，如果发现U形管两侧液面发生灵活变化，说明该压强计_________（选填“漏气”或“不漏气”）。

（2）将压强计金属盒的橡皮膜朝上逐渐浸入水中某一深度处，如图乙，则压强计显示的是橡皮膜________（选填“各个方向”、“上方”或“下方”）的水对它的压强。

（3）由乙、丙两图可知：深度相同时，液体的密度_________，压强越大。

【答案】    ①. 不漏气    ②. 上方    ③. 越大

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]用手指轻按金属盒上的橡皮膜，如果U形管中的液体能灵活升降，说明能够正确测量压强，说明装置不漏气。

（2）[2]压强计显示的是橡皮膜面的压强，所以是上方的水对它的压强。

（3）[3]由乙、丙两图可知，同一深度，丙密度大，压强计两边液面差大，说明深度相同时，液体的密度越大，压强越大。

27. 小明在探究“通电直导线周围的磁场”实验中，实验装置如图甲所示。
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（1）其中小磁针的作用是___________；

（2）接通电路后，观察到小磁针偏转，说明电流周围存在________，此现象最早是由物理学家_______发现的。

（3）改变直导线中电流方向，小磁针的偏转方向发生了改变，说明电流周围的磁场方向与________有关。

（4）研究表明，通电直导线周围的磁场分布如图所示，则图甲实验中，若将小磁针由通电直导线下方移至直导线上方，小磁针偏转的方向___________（选填“会”或“不会”）改变。
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【答案】    ①. 检测磁场的存在    ②. 磁场    ③. 奥斯特    ④. 电流方向    ⑤. 不会

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]磁场直接看不到，可以用小磁针检测磁场的存在

（2）[2][3]实验中，开关闭合时，小磁针发生偏转，说明通电导体周围存在着磁场，这是著名的奥斯特实验，此现象最早是由物理学家奥斯特发现的。

（3）[4]改变电流方向，小磁针的方向也发生了偏转，说明了产生的磁场方向改变，即表明了通电导体周围的磁场方向与电流方向有关。

（4）[5]由图，通电直导线周围的磁场成同心圆，若将小磁针由通电直导线下方移至直导线上方，磁场方向仍然是顺时针，所以小磁针偏转的方向不变。

28. 小明在做模拟“视力的缺陷与矫正”的实验中。
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（1）他将凸透镜、光屏在光具座上组装好，然后把凸透镜正对较远处的窗户，移动光屏，在图示位置的光屏上得到窗户清晰的像，则该凸透镜的焦距约为___________cm。

（2）将凸透镜固定在光具座上不动，接着小明把蜡烛点燃，并调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的_________，然后将蜡烛移动到光具座的35cm刻度线处，并移动光屏，直到光屏上得到烛焰清晰的倒立、________的实像，日常生活中的________（选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”）就是利用这一规律制成的。

（3）小明将蜡烛移到光具座最左端，拿来一副近视眼镜放在凸透镜的左侧并靠近凸透镜后，移动光屏，在光屏上得到清晰的像。拿去眼镜，将光屏向________（选填“靠近”或“远离”）透镜方向移动适当距离后，光屏上的像又重新清晰了，说明近视眼看远处物体时，像落在视网膜的________（选填“前方”或“后方”）。

【答案】    ①. 10.0    ②. 主光轴    ③. 放大    ④. 投影仪    ⑤. 靠近    ⑥. 前方

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1] 把凸透镜正对较远处的窗户，相当于平行光，在图示位置的光屏上得到窗户清晰的像，相当于焦点，所以焦距为10.0cm。

（2）[2]使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上，其目的是使像成在光屏的中央。

[3][4]将蜡烛移动到光具座的35cm刻度线处，物体在一倍焦距到二倍焦距之间，成倒立、放大的实像，投影仪利用这个规律制成。

（3）[5][6]近视眼镜是凹透镜，发散光线，拿去眼镜，像会变近，光屏要靠近透镜，说明近视眼看远处物体时，像落在视网膜的前方。

29. 小明学习了阿基米德原理后，和物理兴趣小组的同学们利用图中的弹簧测力计、体积约为10cm3的实心金属块、细线、大烧杯、小桶、小垫块和水等器材，设计实验验证阿基米德原理。
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（1）小明他们首先向老师汇报了自己的实验思路：

①用弹簧测力计分别测出空桶和金属块的重力为G1和G2；

②把大烧杯用小垫块垫起，使右边的溢水口斜向水下，在大烧杯中________水，过会儿把小桶放在大烧杯的溢水口下方； 

③用弹簧测力计吊着金属块使其浸没到大烧杯的水中，记下弹簧测力计示数为F1；

④待大烧杯中的水不再溢出时，用弹簧测力计测出溢出的水和小桶的总重力为F2；若满足______（用所测物理量符号表示）等式成立就可以验证阿基米德原理。

（2）老师肯定了他们的实验思路，但提醒他们利用现有实验器材将无法完成实验，请你帮他们分析无法完成实验的原因是：___________。

（3）小明他们更换相关器材，顺利完成了实验，实验后小组成员又进行了交流，要验证阿基米德原理，金属块___________（选填“一定”或“不一定”）要浸没在水中。

【答案】    ①. 加满    ②. G2- F1= F2- G1    ③. 见详解    ④. 不一定

【解析】
【分析】

【详解】（1）[1]大烧杯只有加满水才能够充当溢水杯。

[2]物体所受浮力为

F浮= G2- F1
排开液体的重力

G排= F2- G1
要验证阿基米德原理，需要F浮= G排，即

G2- F1= F2- G1
（2）[3]体积10cm3的金属块，完全浸没在水中浮力为

F=ρgV=103kg/m3×10N/kg×10-5m3=0.1N

测力计分度值为0.2N，无法测量此数据。

（3）[4]因为浮力用测力计示数差值计算，排开液体的重力也用测力计差值计算，所以不需要金属块完全浸没。

30. 小明和小华在实验室做如下两个电学实验：

（1）在探究“通过导体的电流与电阻的关系”实验中，小明所用的器材有：新干电池两节，5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻各一个，电流表电压表、“20Ω 1A”的滑动变阻器、开关各一个及导线若干；
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①实验中小明将5Ω的电阻接入电路中，连接的电路如图甲所示，经检查发现有一根导线连接错误，请你在这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法；（    ）

②改正错误后，将滑片调至______（选填“A”或“B”）端，闭合开关，调节滑动变阻器滑片至某一位置，使电压表示数为1.6V，读出电流表的示数并记录在表格中，将此时滑片的位置标记为M；

	实验次数
	电阻R/Ω
	电流I/A

	1
	5
	0.32

	2
	10
	0.16

	3
	20
	0.08


③接着将5Ω的电阻换为10Ω，调节滑动变阻器，使电压表示数仍为1.6V，读出对应电流表的示数并记录，此时滑片的位置在M的______（选填“左侧”或“右侧”）；

④最后小明换用20Ω的电阻继续进行实验并记录电流表的示数；分析表中数据，可得到的结论是：______；

（2）小华利用电源（电压恒定且未知）、电流表、电阻箱（0~999.9Ω）、铭牌不清楚的滑动变阻器、开关、单刀双掷开关各一个及导线若干，设计了如图乙所示电路，测出了额定电流为I额的小灯泡的额定功率请你帮助小华补全实验方案：
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①闭合开关S1，将开关S2拨至1，调节电阻箱R1，使______，读出此时电阻箱接入电路中的阻值为R；

②仍闭合开关S1，将开关S2拨至2，只调节R2，使电流表示数为I额；

③在步骤②的基础上，将R1阻值调为0，R2的滑片______（填滑动变阻器滑片的位置变化情况），并读出电流表示数为I；

④则小灯泡额定功率的表达式为：P=______（用已知量和所测物理量的符号表示）；

⑤实验后小华发现，电路中只需将______和______互换位置，可以更简单地测出小灯泡的额定功率。

【答案】    ①. [image: image67.png]


    ②. B    ③. 右侧    ④. 导体两端电压一定时，导体电流与导体电阻成反比    ⑤. 电流表示数为I额    ⑥. 保持不动    ⑦. 
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    ⑧. R1    ⑨. R2
【解析】
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【详解】（1）①[1]探究“通过导体的电流与电阻的关系”实验，定值电阻要与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端电压，如图所示：
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②[2]闭合开关前，滑动变阻器阻值调到最大，为B端。

③[3]接着将5Ω的电阻换为10Ω，要使电压表示数仍为1.6V，根据串联分压，滑动变阻器电阻要调大，即向B端调，位置在M的右侧。

④[4]根据数据可得实验结论为：导体两端电压一定时，导体电流与导体电阻成反比。

（2）①[5]闭合开关S1，将开关S2拨至1，调节电阻箱R1，使灯泡正常发光，即使电流表示数为I额。

③[6]利用等效替代法，R2滑片应保持不动，读出电流表示数I，以求得电源电压。

④[7]闭合开关S1，将开关S2拨至1，调节电阻箱R1，使灯泡正常发光，读出此时电阻箱接入电路中的阻值为R，电源电压可表示为
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将开关S2拨至2，只调节R2，使电流表示数为I额，可知R2阻值与RL相同，但R2不可读数，将R1阻值调为0，R2的滑片不动，并读出电流表示数为I，电源电压可表示为
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可求得
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因此灯泡额定功率为
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⑤[8][9]将电阻箱R1、滑动变阻器R2交换位置，可测灯泡额定功率，闭合S1，将S2接1，调R2将电流表示数调为I额，将S2接2，调R1，使电流表示数调为I额，根据等效替代，R1可读数，此时的阻值R1为灯泡正常发光时的阻值，额定功率为
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